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АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 июля 2011 г. N 64

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАВОК НА ТЕХНИЧЕСКУЮ ИНВЕНТАРИЗАЦИЮ
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, ОСУЩЕСТВЛЯЕМУЮ КУРСКИМ ФИЛИАЛОМ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
[bookmark: _GoBack]БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "БЕЛОБЛТЕХИНВЕНТАРИЗАЦИЯ"

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 октября 1997 года N 1301 "О государственном учете жилищного фонда в Российской Федерации" и Положением о комитете по тарифам и ценам Курской области, утвержденным постановлением Губернатора Курской области от 21 июня 2005 года N 458 "Вопросы комитета по тарифам и ценам Курской области", комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Установить для Курского филиала государственного унитарного предприятия Белгородской области "Белоблтехинвентаризация" ставки на техническую инвентаризацию жилищного фонда согласно приложению.
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Председатель
А.КАРНАУШКО





Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 27 июля 2011 г. N 64

[bookmark: P30]СТАВКИ
НА ТЕХНИЧЕСКУЮ ИНВЕНТАРИЗАЦИЮ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМУЮ КУРСКИМ ФИЛИАЛОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
"БЕЛОБЛТЕХИНВЕНТАРИЗАЦИЯ"

	 N п/п 
	  Наименование и  
  характеристика  
      работ       
	   Состав работ    
	   Единица   
  измерения  
	Номер
нормы
	  Норма  
 времени 
основного
 испол-  
 нителя  
чел./час 
	Ставка,
в руб. 
 (без  
 НДС)  

	   1   
	        2         
	         3         
	      4      
	  5  
	    6    
	   7   

	            Первичная техническая инвентаризация зданий жилищного фонда             

	Исполнители:                                                                        
инженер, техник (номера нормы 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16), техник      
(номера нормы 1, 8, 13, 14, 17, 18) <*>

	   1   
	Первичная         
инвентаризация    
строений (комплекс
работ):           
	
	
	
	
	

	  1.1  
	прямоугольной     
формы             
	
	  100 кв. м  
	  1  
	  4,01   
	360,90 

	 1.1.1 
	в том числе:      
	Изучение имеющихся 
графических        
материалов,        
определение объема 
работ.             
Заготовка абриса,  
согласование с     
заказчиком режима и
правил работ на    
объекте            
	
	 1а  
	  0,08   
	  7,20 

	 1.1.2 
	
	Составление абриса,
обмер строений по  
периметру выше     
цоколя с привязкой 
оконных и дверных  
проемов            
	
	 1б  
	  0,90   
	 81,00 

	 1.1.3 
	
	Описание           
конструктивных     
элементов, их      
технического       
состояния и        
признаков          
физического износа 
	
	 1в  
	  0,75   
	 67,50 

	 1.1.4 
	
	Накладка поэтажных 
планов в карандаше 
в масштабе 1:100.  
Проставление       
внешних и          
внутренних линейных
размеров, литер и  
нумераций, а также 
подпись плана по   
установленному     
образцу            
	
	 1г  
	  0,83   
	 74,70 

	 1.1.5 
	
	Подсчет наружных   
площадей и объемов,
занесение данных в 
техническую        
документацию       
	
	 1д  
	  0,56   
	 50,40 

	 1.1.6 
	
	Подсчет внутренних 
площадей и         
классификация      
отдельных комнат,  
составление        
экспликации.       
Подсчет итоговых   
показателей по     
зданию             
	
	 1е  
	  0,35   
	 31,50 

	 1.1.7 
	
	Обводка            
вычерченного в     
карандаше плана    
тушью в условных   
обозначениях с     
иллюминовкой.      
Проставление       
внешних и          
внутренних линейных
размеров, литер и  
нумераций, подпись 
плана по           
установленному     
образцу            
	
	 1ж  
	  0,54   
	 48,60 

	  1.2  
	состоящих в плане 
из двух - трех    
прямоугольников   
	
	  100 кв. м  
	  2  
	  5,04   
	453,60 

	 1.2.1 
	в том числе:      
	Подготовка к       
обмерным работам   
	
	 2а  
	  0,09   
	  8,10 

	 1.2.2 
	
	Обмерные работы    
снаружи и внутри   
	
	 2б  
	  1,46   
	131,40 

	 1.2.3 
	
	Описательные работы
при инвентаризации 
основных строений  
	
	 2в  
	  0,78   
	 70,20 

	 1.2.4 
	
	Накладка планов    
строений           
	
	 2г  
	  1,01   
	 90,90 

	 1.2.5 
	
	Подсчет наружных   
площадей и объемов 
строений           
	
	 2д  
	  0,75   
	 67,50 

	 1.2.6 
	
	Подсчет внутренних 
площадей здания с  
составлением       
экспликации        
	
	 2е  
	  0,39   
	 35,10 

	 1.2.7 
	
	Обводка с          
иллюминовкой планов
строений           
	
	 2ж  
	  0,56   
	 50,40 

	  1.3  
	состоящих в плане 
более чем из трех 
прямоугольников   
или               
косоугольников,   
или криволинейных 
	
	  100 кв. м  
	  3  
	  5,87   
	528,30 

	 1.3.1 
	в том числе:      
	Подготовка к       
обмерным работам   
	
	 3а  
	  0,10   
	  9,00 

	 1.3.2 
	
	Обмерные работы    
снаружи и внутри   
	
	 3б  
	  1,66   
	149,40 

	 1.3.3 
	
	Описательные работы
при инвентаризации 
основных строений  
	
	 3в  
	  0,89   
	 80,10 

	 1.3.4 
	
	Накладка планов    
строений           
	
	 3г  
	  1,31   
	117,90 

	 1.3.5 
	
	Подсчет наружных   
площадей и объемов 
строений           
	
	 3д  
	  0,85   
	 76,50 

	 1.3.6 
	
	Подсчет внутренних 
площадей здания с  
составлением       
экспликации        
	
	 3е  
	  0,45   
	 40,50 

	 1.3.7 
	
	Обводка с          
иллюминовкой планов
строений           
	
	 3ж  
	  0,61   
	 54,90 

	  1.4  
	повышенной        
конструктивной    
сложности         
	
	  100 кв. м  
	  4  
	  7,461  
	671,49 

	 1.4.1 
	в том числе:      
	Подготовка к       
обмерным работам   
	
	 4а  
	  0,11   
	  9,90 

	 1.4.2 
	
	Обмерные работы    
снаружи и внутри   
	
	 4б  
	  2,40   
	216,00 

	 1.4.3 
	
	Описательные работы
при инвентаризации 
основных строений  
	
	 4в  
	  0,951  
	 85,59 

	 1.4.4 
	
	Накладка планов    
строений           
	
	 4г  
	  1,60   
	144,00 

	 1.4.5 
	
	Подсчет наружных   
площадей и объемов 
строений           
	
	 4д  
	  1,00   
	 90,00 

	 1.4.6 
	
	Подсчет внутренних 
площадей здания с  
составлением       
экспликации        
	
	 4е  
	  0,70   
	 63,00 

	 1.4.7 
	
	Обводка с          
иллюминовкой планов
строений           
	
	 4ж  
	  0,70   
	 63,00 

	
	Отдельные работы  
при технической   
инвентаризации    
строений          
	
	
	
	
	

	   2   
	Обмер зданий      
снаружи           
	Обмер здания       
снаружи и измерение
высоты здания с    
составлением абриса
	  100 кв. м  
	  5  
	  0,25   
	 22,50 

	   3   
	Вычерчивание плана
в карандаше       
	
	  100 кв. м  
	  6  
	  0,13   
	 11,70 

	   4   
	Подсчет наружных  
площадей и объемов
строения          
	Подсчет наружных   
площадей и объемов,
занесение данных в 
техническую        
документацию       
	  100 кв. м  
	  7  
	  0,14   
	 12,60 

	   5   
	Обводка плана в   
туши              
	
	  100 кв. м  
	  8  
	  0,07   
	  6,30 

	   6   
	Обмер отдельных   
помещений внутри  
основного здания  
	Обмер помещений и  
взятие высот,      
привязка оконных и 
дверных проемов,   
оборудования и, в  
случае             
необходимости,     
взятие диагоналей  
	  помещение  
  (комната)  
	  9  
	  0,02   
	  1,80 

	   7   
	Подсчет внутренних
площадей здания с 
составлением      
экспликации       
	Подсчет внутренних 
площадей и         
классификация      
отдельных помещений
(комнат),          
составление        
экспликации.       
Подсчет итоговых   
показателей по     
зданию             
	  помещение  
  (комната)  
	 10  
	  0,05   
	  4,50 

	   8   
	Определение       
инвентаризационной
стоимости строения
	Подбор необходимой 
оценочной таблицы. 
Корректировка      
удельных весов по  
конструктивным     
элементам и        
строению в целом.  
Определение        
восстановительной и
действительной     
стоимости с записью
экономических      
показателей в      
техническую        
документацию       
	   здание    
 пристройка  
	 11  
	  2,70   
	243,00 

	   9   
	Определение       
инвентаризационной
стоимости         
помещения         
	Определение        
стоимости помещений
(комнат) с записью 
экономических      
показателей в      
технический паспорт
	  помещение  
  (комната)  
	 12  
	  1,20   
	108,00 

	  10   
	Составление       
вертикальных      
разрезов зданий   
	
	 1 м каждого 
    этажа    
	 13  
	  0,95   
	 85,50 

	 10.1  
	в том числе:      
	Подготовка к       
обмерным работам   
	
	 13а 
	  0,10   
	  9,00 

	 10.2  
	
	Составление абриса 
и производство     
вертикального      
обмера конструкций 
и элементов,       
необходимых для    
вычерчивания       
разрезов           
	
	 13б 
	  0,40   
	 36,00 

	 10.3  
	
	Составление разреза
в карандаше в      
заданном масштабе  
по данным абриса.  
Проставление на    
чертеже необходимых
размеров           
	
	 13в 
	  0,35   
	 31,50 

	 10.4  
	
	Оформление чертежа 
рамкой и штампами, 
обводка чертежа    
тушью              
	
	 13г 
	  0,10   
	  9,00 

	  11   
	Составление планов
фасадов зданий с  
простым           
архитектурным     
оформлением       
	
	  10 кв. м   
	 14  
	  0,52   
	 46,80 

	 11.1  
	в том числе:      
	Подготовка к обмеру
	
	 14а 
	  0,06   
	  5,40 

	 11.2  
	
	Составление абриса 
фасада, взятие     
необходимых высот и
горизонтальных     
промеров: обмер    
архитектурных      
деталей и          
элементов,         
подлежащих         
изображению на     
плане              
	
	 14б 
	  0,28   
	 25,20 

	 11.3  
	
	Вычерчивание фасада
на ватмане в       
карандаше в        
масштабе 1:100 с   
проставлением      
высотных отметок,  
производством      
необходимых        
надписей           
	
	 14в 
	  0,14   
	 12,60 

	 11.4  
	
	Закрепление чертежа
в туши             
	
	 14г 
	  0,04   
	  3,60 

	  12   
	Составление планов
фасадов зданий    
средней           
архитектурной     
сложности         
	
	  10 кв. м   
	 15  
	  0,70   
	 63,00 

	 12.1  
	в том числе:      
	Подготовка к обмеру
	
	 15а 
	  0,09   
	  8,10 

	 12.2  
	
	Составление абриса 
фасада, взятие     
необходимых высот и
горизонтальных     
промеров: обмер    
архитектурных      
деталей и          
элементов,         
подлежащих         
изображению на     
плане              
	
	 15б 
	  0,35   
	 31,50 

	 12.3  
	
	Вычерчивание фасада
на ватмане в       
карандаше в        
масштабе 1:100 с   
проставлением      
высотных отметок,  
производством      
необходимых        
надписей           
	
	 15в 
	  0,20   
	 18,00 

	 12.4  
	
	Закрепление чертежа
в туши             
	
	 15г 
	  0,06   
	  5,40 

	  13   
	Составление планов
фасадов зданий    
сложного          
архитектурного    
оформления        
	
	  10 кв. м   
	 16  
	  0,88   
	 79,20 

	 13.1  
	в том числе:      
	Подготовка к обмеру
	
	 16а 
	  0,09   
	  8,10 

	 13.2  
	
	Составление абриса 
фасада, взятие     
необходимых высот и
горизонтальных     
промеров: обмер    
архитектурных      
деталей и          
элементов,         
подлежащих         
изображению на     
плане              
	
	 16б 
	  0,42   
	 37,80 

	 13.3  
	
	Вычерчивание фасада
на ватмане в       
карандаше в        
масштабе 1:100 с   
проставлением      
высотных отметок,  
производством      
необходимых        
надписей           
	
	 16в 
	  0,30   
	 27,00 

	 13.4  
	
	Закрепление чертежа
в туши             
	
	 16г 
	  0,07   
	  6,30 

	  14   
	Составление       
технического      
паспорта, сводного
технического      
паспорта или      
другого           
технического      
документа         
	Заполнение разделов
технической        
документации       
	  страница   
	 17  
	  0,35   
	 31,50 

	  15   
	Заполнение        
статкарточки      
	
	  страница   
	 18  
	  0,20   
	 18,00 

	   Первичная техническая инвентаризация строений, холодных пристроек и надворных    
                             сооружений жилищного фонда                             

	Исполнители:                                                                        
инженер, техник (номера нормы 6 - 10)                                               
техник (номера нормы 1 - 5)                                                         

	  16   
	Инвентаризация    
холодных пристроек
	
	  10 кв. м   
	  2  
	  0,91   
	 81,90 

	 16.1  
	в том числе:      
	Обмерные работы    
	
	 2а  
	  0,20   
	 18,00 

	 16.2  
	
	Описательные работы
	
	 2б  
	  0,13   
	 11,70 

	 16.3  
	
	Вычерчивание планов
холодных пристроек 
	
	 2в  
	  0,20   
	 18,00 

	 16.4  
	
	Подсчет площади и  
объема             
	
	 2г  
	  0,27   
	 24,30 

	 16.5  
	
	Обводка с          
иллюминовкой планов
	
	 2д  
	  0,11   
	  9,90 

	  17   
	Инвентаризация    
дворовых          
сооружений: ворот,
колодцев,         
мусоросборников и 
т.п.              
	
	     шт.     
	  3  
	  0,59   
	 53,10 

	 17.1  
	в том числе:      
	Обмерные работы    
	
	 3а  
	  0,21   
	 18,90 

	 17.2  
	
	Описательные работы
	
	 3б  
	  0,12   
	 10,80 

	 17.3  
	
	Вычерчивание планов
	
	 3в  
	  0,07   
	  6,30 

	 17.4  
	
	Подсчет площади и  
объема             
	
	 3г  
	  0,14   
	 12,60 

	 17.5  
	
	Обводка с          
иллюминовкой планов
	
	 3д  
	  0,05   
	  4,50 

	  18   
	Инвентаризация    
ограждений        
	
	    100 м    
	  4  
	  0,76   
	 68,40 

	 18.1  
	в том числе:      
	Обмерные работы    
	
	 4а  
	  0,27   
	 24,30 

	 18.2  
	
	Описательные работы
	
	 4б  
	  0,10   
	  9,00 

	 18.3  
	
	Вычерчивание планов
	
	 4в  
	  0,11   
	  9,90 

	 18.4  
	
	Подсчет площади    
	
	 4г  
	  0,15   
	 13,50 

	 18.5  
	
	Обводка с          
иллюминовкой планов
	
	 4д  
	  0,13   
	 11,70 

	  19   
	Инвентаризация    
замощений         
	
	  100 кв. м  
	  5  
	  0,25   
	 22,50 

	 19.1  
	в том числе:      
	Обмерные работы    
	
	 5а  
	  0,05   
	  4,50 

	 19.2  
	
	Описательные работы
	
	 5б  
	  0,06   
	  5,40 

	 19.3  
	
	Вычерчивание планов
замощений          
	
	 5в  
	  0,04   
	  3,60 

	 19.4  
	
	Подсчет площади    
замещений с        
заполнением        
технической        
документации       
	
	 5г  
	  0,08   
	  7,20 

	 19.5  
	
	Обводка с          
иллюминовкой планов
	
	 5д  
	  0,02   
	  1,80 

	  20   
	Определение       
инвентаризационной
стоимости холодных
пристроек         
	Подбор необходимой 
оценочной таблицы. 
Определение        
восстановительной и
действительной     
стоимости с записью
экономических      
показателей в      
техническую        
документацию       
	 пристройка  
	  7  
	  0,44   
	 39,60 

	  21   
	Определение       
инвентаризационной
стоимости дворовых
сооружений        
	Подбор необходимой 
оценочной таблицы. 
Определение        
восстановительной и
действительной     
стоимости с записью
экономических      
показателей в      
техническую        
документацию       
	     шт.     
	  8  
	  0,31   
	 27,90 

	  22   
	Определение       
инвентаризационной
стоимости         
ограждений        
	Подбор необходимой 
оценочной таблицы. 
Определение        
восстановительной и
действительной     
стоимости с записью
экономических      
показателей в      
техническую        
документацию       
	разновидность
 ограждения  
	  9  
	  0,37   
	 33,30 

	  23   
	Определение       
инвентаризационной
стоимости         
замощений         
	Подбор необходимой 
оценочной таблицы. 
Определение        
восстановительной и
действительной     
стоимости с записью
экономических      
показателей в      
техническую        
документацию       
	разновидность
  замощения  
	 10  
	  0,40   
	 36,00 

	     Текущая техническая инвентаризация изменений характеристик жилищного фонда     

	Исполнители:                                                                        
инженер, техник (номера нормы 14)                                                   
техник (номера нормы 1 - 13, 15 - 24)                                               

	  24   
	Обследование      
здания, помещений 
площадью до 100   
кв. м             
	Подготовка к       
обследованию.      
Сопоставление на   
месте              
исполнительной     
технической        
документации с     
фактическим        
состоянием,        
расположением      
учетных элементов; 
выявление признаков
физического износа 
с определением     
процента износа по 
элементам          
	   здание,   
  помещение  
	
	  0,80   
	 72,0  

	  25   
	Обследование      
здания, помещений 
площадью свыше 100
кв. м             
	Подготовка к       
обследованию.      
Сопоставление на   
месте              
исполнительной     
технической        
документации с     
фактическим        
состоянием,        
расположением      
учетных элементов; 
выявление признаков
физического износа 
с определением     
процента износа по 
элементам          
	дополнительно
 каждые 100  
    кв. м    
	  2  
	  0,24   
	 21,60 

	  26   
	Учет изменений на 
площади более 50% 
плана с           
перечерчиванием   
плана в том же    
масштабе          
	
	  100 кв. м  
	  3  
	  1,71   
	153,90 

	 26.1  
	в том числе:      
	Составление абриса,
внутренний обмер   
помещений и взятие 
высот и, в случае  
необходимости,     
взятие диагоналей  
	
	 3а  
	  0,56   
	 50,40 

	 26.2  
	
	Установление       
основания          
переоборудования,  
реконструкции,     
благоустройства    
	
	 3б  
	  0,05   
	  4,50 

	 26.3  
	
	Вычерчивание       
изменений на плане 
в карандаше        
	
	 3в  
	  0,43   
	 38,70 

	 26.4  
	
	Подсчет площади    
изменившихся       
помещений с        
внесением изменений
в экспликацию и    
техническую        
документацию       
	
	 3г  
	  0,27   
	 24,30 

	 26.5  
	
	Обводка изменений с
иллюминовкой       
	
	 3д  
	  0,40   
	 36,00 

	  27   
	Учет изменений в  
отдельных         
помещениях        
	
	  помещение  
  (комната)  
	  4  
	  0,53   
	 47,70 

	 27.1  
	в том числе:      
	Зарисовка в абрисе 
выявленных         
планировочных      
изменений          
	
	 4а  
	  0,21   
	 18,90 

	 27.2  
	
	Установление       
оснований          
переоборудования   
помещений и        
благоустройства    
строений           
	
	 4б  
	  6,01   
	  1,80 

	 27.3  
	
	Внесение изменений 
в поэтажный план в 
карандаше          
	
	 4в  
	  0,12   
	 10,80 

	 27.4  
	
	Подсчет площадей   
комнат с внесением 
изменений в        
экспликацию,       
техническую        
документацию и     
статкарточку       
	
	 4г  
	  0,12   
	 10,80 

	 27.5  
	
	Обводка тушью      
изменений с        
иллюминовкой       
	
	 4д  
	  0,06   
	  5,40 

	  28   
	Учет заделки      
оконных или       
дверных проемов,  
сноса санитарно-  
технических и/или 
отопительных      
приборов и        
оборудования      
	Зарисовка в абрисе 
выявленных         
планировочных      
изменений.         
Производство       
необходимых        
измерений.         
Установление       
оснований          
переоборудования   
помещений и        
благоустройства    
строений.          
Вычерчивание на    
плане выявленных   
изменений          
	проем, прибор
	  5  
	  0,11   
	  9,90 

	  29   
	Учет пробивки     
оконных или       
дверных проемов,  
установки         
санитарно-        
технических и/или 
отопительных      
приборов и        
оборудования      
	
	проем, прибор
	  6  
	  0,17   
	 15,30 

	 29.1  
	в том числе:      
	Зарисовка в абрисе 
выявленных         
планировочных      
изменений.         
Производство       
необходимых        
измерений.         
Установление       
оснований          
переоборудования   
помещений и        
благоустройства    
строений.          
Вычерчивание на    
плане выявленных   
изменений          
	
	 6а  
	  0,14   
	 12,60 

	 29.2  
	
	Обводка изменений с
иллюминовкой       
	
	 6б  
	  0,03   
	  2,70 

	  30   
	Отражение в       
технической       
документации      
изменения         
назначения и      
нумерации         
помещений (комнат,
квартир)          
	Внесение изменений 
в экспликацию к    
поэтажному плану и 
в техническую      
документацию       
	  помещение  
  (комната,  
  квартира)  
	  7  
	  0,15   
	 13,50 

	  31   
	Выявление         
изменения адреса  
строения          
	Выявление в натуре 
изменения,         
отражение в абрисе 
и технической      
документации       
	   здание    
	  8  
	  0,20   
	 18,00 

	 31.1  
	
	полевая часть      
	
	 8а  
	  0,11   
	  9,90 

	 31.2  
	
	камеральная часть  
	
	 8б  
	  0,09   
	  8,10 

	  32   
	Учет присоединения
строения к        
водопроводу,      
канализации,      
газоснабжению и   
другим сетям      
	Установление       
основания          
присоединения,     
внесение изменений 
в техническую      
документацию       
	 вид благо-  
 устройства  
	  9  
	  0,321  
	 28,89 

	 32.1  
	
	полевая часть      
	
	 9а  
	  0,221  
	 19,89 

	 32.2  
	
	камеральная часть  
	
	 9б  
	  0,10   
	  9,00 

	  33   
	Перечерчивание    
поэтажных планов  
зданий:           
	
	
	
	
	

	 33.1  
	прямоугольной     
формы с однотипной
планировкой в     
масштабе 1:20     
	
	  10 кв. м   
	 10  
	  0,11   
	  9,90 

	33.1.1 
	в том числе:      
	Перечерчивание     
планов в карандаше 
	
	 10а 
	  0,06   
	  5,40 

	33.1.2 
	
	Обводка планов     
тушью              
	
	 10б 
	  0,04   
	  3,60 

	33.1.3 
	
	Иллюминовка        
	
	 10в 
	  0,01   
	  0,90 

	 33.2  
	состоящих в плане 
из двух - трех    
прямоугольников с 
различной         
планировкой этажей
в масштабе 1:200  
	
	  10 кв. м   
	 11  
	  0,13   
	 11,70 

	33.2.1 
	в том числе:      
	Перечерчивание     
планов в карандаше 
	
	 11а 
	  0,07   
	  6,30 

	33.2.2 
	
	Обводка планов     
тушью              
	
	 11б 
	  0,05   
	  4,50 

	33.2.3 
	
	Иллюминовка        
	
	 11в 
	  0,01   
	  0,90 

	 33.3  
	состоящих в плане 
более чем из трех 
прямоугольников   
или               
косоугольников,   
или криволинейных 
в масштабе 1:200  
	
	  10 кв. м   
	 12  
	  0,15   
	 13,50 

	33.3.1 
	в том числе:      
	Перечерчивание     
планов в карандаше 
	
	 12а 
	  0,08   
	  7,20 

	33.3.2 
	
	Обводка планов     
тушью              
	
	 12б 
	  0,06   
	  5,40 

	33.3.3 
	
	Иллюминовка        
	
	 12в 
	  0,01   
	  0,90 

	 33.4  
	повышенной        
конструктивной    
сложности в       
масштабе 1:200    
	
	  10 кв. м   
	 13  
	  0,17   
	 15,30 

	33.4.1 
	в том числе:      
	Перечерчивание     
планов в карандаше 
	
	 13а 
	  0,09   
	  8,10 

	33.4.2 
	
	Обводка планов     
тушью              
	
	 13б 
	  0,07   
	  6,30 

	33.4.3 
	
	Иллюминовка        
	
	 13в 
	  0,01   
	  0,90 

	  34   
	Уточнение         
инвентаризационной
стоимости основных
строений          
	Составление вновь  
или исправление в  
технической        
документации       
характеристик      
конструктивных     
элементов и        
технического       
состояния.         
Уточнение          
восстановительной и
определение        
действительной     
стоимости здания   
	   здание,   
 пристройка  
	 14  
	  2,25   
	202,50 

	  35   
	Обследование      
служебных строений
и дворовых        
сооружении        
	Подготовка к       
обследованию.      
Сопоставление на   
месте              
инвентаризационно- 
технической        
документации с     
фактическим        
состоянием,        
расположением      
учетных элементов; 
выявление признаков
физического износа 
с определением     
процента износа по 
элементам          
	     шт.     
	 15  
	  0,18   
	 16,20 

	  36   
	Выявление и       
оформление сноса  
отдельных основных
строений          
	Сопоставление на   
месте              
инвентаризационно- 
технической        
документации с     
фактическим        
состоянием и учет  
изменившейся       
ситуации. Внесение 
изменений в        
технический паспорт
и статкарточку     
	 строение 1  
	 16  
	  0,22   
	 19,80 

	 36.1  
	
	полевая часть      
	
	 16а 
	  0,054  
	  4,86 

	 36.2  
	
	камеральная часть  
	
	 16б 
	  0,166  
	 14,94 

	  37   
	Выявление и       
оформление сноса  
отдельных холодных
пристроек,        
сооружений,       
ограждений,       
замощений         
	Сопоставление на   
месте              
инвентаризационно- 
технической        
документации с     
фактическим        
состоянием и учет  
изменившейся       
ситуации. Внесение 
изменений в        
технический паспорт
и статкарточку     
	     шт.     
	 17  
	  0,15   
	 13,50 

	 37.1  
	
	полевая часть      
	
	 17а 
	  0,05   
	  4,50 

	 37.2  
	
	камерная часть     
	
	 17б 
	  0,10   
	  9,00 

	  38   
	Выявление и       
оформление полного
сноса строений и  
сооружений на     
земельном участке 
	Сопоставление на   
месте              
инвентаризационно- 
технической        
документации с     
фактическим        
состоянием и учет  
изменившейся       
ситуации.          
Внесение изменений 
в технический      
паспорт и          
статкарточку       
	   участок   
	 18  
	  0,46   
	 41,40 

	 38.1  
	
	полевая часть      
	
	 18а 
	  0,09   
	  8,10 

	 38.2  
	
	камеральная часть  
	
	 18б 
	  0,37   
	 33,30 

	  39   
	Уточнение         
инвентаризационной
стоимости:        
	Составление вновь  
или исправление в  
технической        
документации       
характеристик      
конструктивных     
элементов и        
конструктивных     
элементов и        
технического       
состояния.         
Уточнение          
восстановительной и
определение        
действительной     
стоимости здания.  
Внесение изменений 
в статкарточку     
	
	
	
	

	 39.1  
	холодных пристроек
	
	 пристройка  
	 20  
	  0,40   
	 36,00 

	 39.2  
	дворовых          
сооружении        
	
	 сооружение  
	 21  
	  0,30   
	 27,00 

	 39.3  
	ограждений        
	
	разновидность
 ограждения  
	 22  
	  0,33   
	 29,70 

	 39.4  
	замощений         
	
	
	 23  
	  0,36   
	 32,40 

	 39.5  
	строений и        
сооружений в      
текущем уровне цен
	Определение        
стоимости объекта в
текущем уровне цен 
	   здание,   
  строение,  
 сооружение  
	 24  
	  0,08   
	  7,20 

	  Инвентарные работы на земельном участке при первичной технической инвентаризации  
                                  жилищного фонда                                   

	Исполнители:                                                                        
инженер, техник (номера нормы 2, 3)                                                 
техник (номера нормы 1, 4)                                                          

	  40   
	Инвентаризационные
работы на         
земельном участке 
со спокойным      
рельефом,         
плотностью        
застройки до 20%. 
Зеленые насаждения
занимают до 10%   
площади, в плане  
участок           
представляет      
прямоугольник     
	
	  100 кв. м  
	
	  0,36   
	 32,40 

	 40.1  
	в том числе:      
	Изучение имеющихся 
графических        
материалов и       
сличение           
технической        
документации с     
натурой,           
определение объема 
работ.             
Заготовка абриса,  
согласование с     
заказчиком режима и
правил работ на    
объекте            
	
	 1а  
	  0,02   
	  1,80 

	 40.2  
	
	Осмотр участка,    
составление абриса 
с нанесением всех  
построек,          
сооружений,        
смотровых колодцев,
камер, опор,       
ограждений, зеленых
насаждений;        
установление       
внешних границ     
участка, границ    
угодий; вызов в    
необходимых случаях
смежных            
землепользователей.
Обмер, увязка и    
привязка внешних   
границ угодий,     
строений (по       
цоколю),           
сооружений, опор,  
колодцев и зеленых 
насаждений.        
Ориентация участка 
по сторонам света  
	
	 1б  
	  0,14   
	 12,60 

	 40.3  
	
	Накладка           
инвентарного плана 
в карандаше в      
масштабе 1:500,    
нумерация и        
шифрование объектов
учета,             
проставление,      
размеров по        
границам участка   
	
	 1в  
	  0,09   
	  8,10 

	 40.4  
	
	Подсчет при помощи 
разбивки на        
простейшие         
геометрические     
фигуры или другими 
способами общей    
площади участка и  
отдельно           
учитываемых частей:
замощений, зеленых 
насаждений,        
площадок целевого  
назначения,        
заполнение         
технической        
документации       
	
	 1г  
	  0,06   
	  5,40 

	 40.5  
	
	Обводка тушью в    
условных           
обозначениях,      
оформление плана   
надлежащими        
надписями          
	
	 1д  
	  0,05   
	  4,50 

	  41   
	Инвентаризационные
работы на         
земельном участке 
со спокойным      
рельефом,         
плотностью        
застройки от 20 до
40%. Зеленые      
насаждения        
занимают от 10 до 
20% площади;      
участок сложной   
конфигурации более
четырех углов или 
с криволинейными  
границами         
	
	  100 кв. м  
	  2  
	  0,43   
	 38,70 

	 41.1  
	в том числе:      
	Подготовка к       
обмерным работам   
	
	 2а  
	  0,03   
	  2,70 

	 41.2  
	
	Съемка ситуации на 
земельном участке  
	
	 2б  
	  0,16   
	 14,40 

	 41.3  
	
	Составление плана  
	
	 2в  
	  0,11   
	  9,90 

	 41.4  
	
	Подсчет площадей,  
заполнение         
технической        
документации       
	
	 2г  
	  0,07   
	  6,30 

	 41.5  
	
	Обводка плана с    
иллюминовкой       
	
	 2д  
	  0,06   
	  5,40 

	  42   
	Инвентаризационные
работы на         
земельном участке 
с неспокойным     
рельефом (перепады
высот), плотностью
застройки свыше   
40%. Зеленые      
насаждения        
занимают свыше 20%
площади, участок  
сложной           
конфигурации      
границ или        
территории        
стройплощадки со  
значительной      
изрытостью        
	
	  100 кв. м  
	  3  
	  0,51   
	 45,90 

	 42.1  
	в том числе:      
	Подготовка к       
обмерным работам   
	
	 3а  
	  0,04   
	  3,60 

	 42.2  
	
	Съемка ситуации на 
земельном участке  
	
	 3б  
	  0,18   
	 16,20 

	 42.3  
	
	Составление плана  
	
	 3в  
	  0,14   
	 12,60 

	 42.4  
	
	Подсчет площадей,  
заполнение         
технической        
документации       
	
	 3г  
	  0,08   
	  7,20 

	 42.5  
	
	Обводка плана с    
иллюминовкой       
	
	 3д  
	  0,07   
	  6,30 

	  43   
	Составление схемы 
расположения      
учетных элементов 
на земельном      
участке           
	Составление схемы в
карандаше с        
нанесением наружных
размеров, литеров, 
высот и т.п.       
	   участок   
	  4  
	  0,9    
	 81,00 

	Инвентаризационные работы на земельном участке при текущей инвентаризации жилищного 
                                       фонда                                        

	Исполнители:                                                                        
инженер, техник (номера нормы 2, 3)                                                 
техник (номера нормы 1, 4, 5, 6)                                                    

	  44   
	Обследование      
ситуации на       
земельных участках
	Подготовка к       
обследованию.      
Сопоставление на   
месте              
инвентаризационно- 
технической        
документации с     
фактическим        
состоянием,        
расположением      
учетных элементов  
	  100 кв. м  
	  1  
	  0,04   
	  3,60 

	  45   
	Съемка текущих    
изменений внешних 
границ и          
внутренней        
ситуации          
	Производство       
замеров            
изменившихся       
внешних границ     
земельного участка 
и внутренней       
ситуации с увязкой 
вновь образованных 
углов              
	  100 кв. м  
	  2  
	  0,47   
	 42,30 

	 45.1  
	в том числе:      
	Производство       
замеров            
изменившихся       
внешних границ     
земельного участка 
и внутренней       
ситуации с увязкой 
вновь образованных 
углов              
	
	 2а  
	  0,20   
	 18,00 

	 45.2  
	
	Внесение текущих   
изменений внешних  
границ и внутренней
ситуации в         
инвентарный план в 
карандаше          
	
	 2б  
	  0,12   
	 10,80 

	 45.3  
	
	Вычисление площади 
в связи с          
изменением границ  
участка или        
внутренней ситуации
	
	 2в  
	  0,06   
	  5,40 

	 45.4  
	
	Внесение изменений 
в техническую      
документацию       
	
	 2г  
	  0,05   
	  4,50 

	 45.5  
	
	Обводка плана в    
туши               
	
	 2д  
	  0,04   
	  3,60 

	  46   
	Досъемка          
недостающей на    
имеющемся         
инвентарном плане 
земельного участка
ситуации          
	
	   элемент   
  ситуации   
	  3  
	  0,51   
	 45,90 

	 46.1  
	в том числе:      
	Съемка и привязка к
основному строению 
или границам       
участка элементов  
недостающей на     
плане ситуации     
	
	 3а  
	  0,18   
	 16,20 

	 46.2  
	
	Вычерчивание плана 
в карандаше        
	
	 3б  
	  0,09   
	  8,10 

	 46.3  
	
	Подсчет площади    
	
	 3в  
	  0,05   
	  4,50 

	 46.4  
	
	Внесение данных в  
техническую        
документацию       
	
	 3г  
	  0,14   
	 12,60 

	 46.5  
	
	Обводка плана в    
туши               
	
	 3д  
	  0,05   
	  4,50 

	  47   
	Перечерчивание    
инвентарного плана
земельного        
участка:          
	
	
	
	
	

	 47.1  
	простой           
конфигурации с    
плотностью        
застройки до 20%  
или насыщенностью 
зелеными          
насаждениями до   
10% площади       
	
	  100 кв. м  
	  4  
	  0,12   
	 10,80 

	47.1.1 
	в том числе:      
	Перечерчивание     
плана в карандаше  
	
	 4а  
	  0,08   
	  7,20 

	47.1.2 
	
	Обводка плана тушью
	
	 4б  
	  0,03   
	  2,70 

	47.1.3 
	
	Иллюминовка        
	
	 4в  
	  0,01   
	  0,90 

	 47.2  
	сложной           
конфигурации с    
плотностью        
застройки от 20%  
до 40% или        
насыщенностью     
зелеными          
насаждениями от   
10% до 20% площади
	
	  100 кв. м  
	  5  
	  0,13   
	 11,70 

	47.2.1 
	в том числе:      
	Перечерчивание     
плана в карандаше  
	
	 5а  
	  0,09   
	  8,10 

	47.2.2 
	
	Обводка плана тушью
	
	 5б  
	  0,03   
	  2,70 

	47.2.3 
	
	Иллюминовка        
	
	 5в  
	  0,01   
	  0,90 

	 47.3  
	Перечерчивание    
инвентарного плана
земельного участка
сложной           
конфигурации с    
плотностью        
застройки свыше   
40% или           
насыщенностью     
зелеными          
насаждениями от   
20% до 40% площади
	
	  100 кв. м  
	  6  
	  0,14   
	 12,60 

	47.3.1 
	в том числе:      
	Перечерчивание     
плана в карандаше  
	
	 6а  
	  0,10   
	  9,00 

	47.3.2 
	
	Обводка плана тушью
	
	 6б  
	  0,03   
	  2,70 

	47.3.3 
	
	Иллюминовка        
	
	 6в  
	  0,01   
	  0,90 

	                        Определение площади объектов уборки                         

	Исполнитель:                                                                        
техник (номера нормы 2 - 4)                                                         

	  48   
	Определение       
площади уборки    
лестничных клеток 
	
	 лестничная  
  клетка в   
  пределах   
одного этажа 
	  2  
	  0,47   
	 42,30 

	 48.1  
	в том числе:      
	Подготовка к       
ведению работ,     
установление границ
уборки, обмер      
	
	 2а  
	  0,28   
	 25,20 

	 48.2  
	
	Вычерчивание схемы 
уборки             
	
	 2б  
	  0,09   
	  8,10 

	 48.3  
	
	Подсчет площади    
уборки             
	
	 2в  
	  0,08   
	  7,20 

	 48.4  
	
	Внесение данных в  
техническую        
документацию       
	
	 2г  
	  0,02   
	  1,80 

	  49   
	Определение       
площади уборки    
крыш основных     
строений          
	
	    крыша    
	  3  
	  0,71   
	 63,90 

	 49.1  
	в том числе:      
	Подготовка к       
ведению работ,     
установление границ
уборки, обмер      
	
	 3а  
	  0,41   
	 36,90 

	 49.2  
	
	Вычерчивание схемы 
уборки             
	
	 3б  
	  0,09   
	  8,10 

	 49.3  
	
	Подсчет площади    
уборки             
	
	 3в  
	  0,08   
	  7,20 

	 49.4  
	
	Внесение данных в  
техническую        
документацию       
	
	 3г  
	  0,02   
	  1,80 

	 49.5  
	
	Обводка схемы тушью
	
	 3д  
	  0,11   
	  9,90 

	  50   
	Определение       
площади уборки    
крыш холодных     
пристроек         
	
	    крыша    
	  4  
	  0,21   
	 18,90 

	 50.1  
	в том числе:      
	Подготовка к       
ведению работ,     
установление границ
уборки, обмер      
	
	 4а  
	  0,1    
	  9,00 

	 50.2  
	
	Вычерчивание схемы 
уборки             
	
	 4б  
	  0,04   
	  3,60 

	 50.3  
	
	Подсчет площади    
уборки             
	
	 4в  
	  0,03   
	  2,70 

	 50.4  
	
	Внесение данных в  
техническую        
документацию       
	
	 4г  
	  0,02   
	  1,80 

	 50.5  
	
	Обводка схемы тушью
	
	 4д  
	  0,02   
	  1,80 

	                            Оформление инвентарного дела                            

	Исполнитель:                                                                        
техник (номера нормы 1, 2)                                                          

	  51   
	Оформление        
инвентарного дела 
	Подготовка дела к  
передаче в архив   
	    дело     
	  1  
	  0,62   
	 55,80 

	  52   
	Составление сметы 
	Составление сметы с
указанием вида     
работ и стоимости  
	   1 лист    
	  2  
	  0,08   
	  7,20 

	                                 Изготовление копий                                 

	Исполнитель:                                                                        
техник (номера нормы 1 - 18)                                                        

	  53   
	Изготовление копий
поэтажных планов  
зданий, состоящих 
в плане из        
прямоугольника    
	Снятие копий в туши
в масштабе 1:200 на
кальку с           
оформлением копии  
штампом, подписями 
и печатью          
	  10 кв. м   
	
	  0,04   
	  3,60 

	  54   
	Изготовление копий
поэтажных планов  
зданий, состоящих 
в плане из двух - 
трех              
прямоугольников   
	
	  10 кв. м   
	  2  
	  0,05   
	  4,50 

	  55   
	Изготовление копий
поэтажных планов  
зданий, состоящих 
в плане более чем 
из трех           
прямоугольников,  
косоугольников или
кривоугольников   
	
	  10 кв. м   
	  3  
	  0,06   
	  5,40 

	  56   
	Изготовление копии
поэтажных планов  
зданий повышенной 
конструктивной    
сложности         
	
	  10 кв. м   
	  4  
	  0,08   
	  7,20 

	  57   
	Изготовление копий
плана расположения
учетных элементов 
на земельном      
участке простой   
конфигурации с    
плотностью        
застройки до 20%, 
насыщенностью     
зелеными          
насаждениями до   
10%               
	Изготовление копии 
в туши в масштабе  
1:500 на кальку с  
оформлением копии  
штампом, подписями 
и печатью          
	  100 кв. м  
	  5  
	  0,04   
	  3,60 

	  58   
	Изготовление копий
плана расположения
учетных элементов 
на земельном      
участке сложной   
конфигурации с    
плотностью        
застройки от 20   
до 40%,           
насыщенностью     
зелеными          
насаждениями от 10
до 20%            
	Изготовление копии 
в туши в масштабе  
1:500 на кальку с  
оформлением копии  
штампом, подписями 
и печатью          
	  100 кв. м  
	  6  
	  0,05   
	  4,50 

	  59   
	Изготовление копий
плана расположения
учетных элементов 
на земельном      
участке с         
плотностью        
застройки свыше   
40%, насыщенностью
зелеными          
насаждениями свыше
20%               
	Изготовление копии 
в туши в масштабе  
1:500 на кальку с  
оформлением копии  
штампом, подписями 
и печатью          
	  100 кв. м  
	  7  
	  0,06   
	  5,40 

	  60   
	Снятие копий с    
инвентарных       
карточек на       
колодцы           
	Копирование с      
инвентаризационной 
карточки разрезов, 
спецификации, схемы
привязки, штампа.  
Оформление копии   
подписями и печатью
	  карточка   
	  8  
	  0,50   
	 45,00 

	  61   
	Изготовление копии
экспликации       
	
	  страница   
	 16  
	  0,30   
	 27,00 

	  62   
	Изготовление копии
технического      
паспорта          
	
	  страница   
	 17  
	  0,35   
	 31,50 

	  63   
	Изготовление копии
с использованием  
множительных      
аппаратов         
	
	   1 лист    
 формата А4  
	 18  
	  0,06   
	  5,40 

	Исполнители:                                                                        
руководитель                                                                        
инженер (1 - 6, 8 - 12)                                                             
техник (7, 13 - 17)                                                                 

	  64   
	Учет документов в 
организации       
технической       
инвентаризации    
	
	
	
	
	

	 64.1  
	
	Изучение и учет    
информации,        
поступившей из     
учреждения юстиции 
о принадлежности   
объекта            
	   надпись   
	 5,1 
	  0,11   
	  9,90 

	 64.2  
	
	Составление        
алфавитной карточки
	   право-    
 обладатель  
	 5,2 
	  0,10   
	  9,00 

	 64.3  
	
	Внесение изменений 
в инвентарное дело 
	   право-    
 обладатель  
	 5,3 
	  1,09   
	 98,10 

	 64.4  
	
	Внесение изменений 
в базу данных      
	   право-    
 обладатель  
	 5,4 
	  0,35   
	 31,50 

	 64.5  
	
	Внесение изменений 
в статистическую   
карточку           
	   Право-    
 обладатель  
	 5,5 
	  0,16   
	 14,40 

	 64.6  
	
	Внесение изменений 
в статистические   
сводки в случае    
передачи объекта из
одного фонда в     
другой             
	   объект    
	 5,6 
	  0,16   
	 14,40 

	 64.7  
	
	Подшивка документов
в инвентарное дело 
	    дело     
	 5,7 
	  0,21   
	 18,90 

	  65   
	Составление актов 
о бесхозяйных и   
самовольно        
возведенных       
объектах, частях  
объектов          
	Составление акта в 
2 экземплярах,     
подшивка 1-го      
экземпляра в       
инвентарное дело   
	объект, часть
   объекта   
	 5,8 
	  0,93   
	 83,70 

	  66   
	Выдача справок о  
составе и         
техническом       
состоянии объекта 
с включением      
информации о      
правообладателе на
объект (в случае, 
если из учреждения
юстиции не        
поступала         
информация о смене
правообладателя)  
	Изучение           
документов,        
необходимых для    
составления справки
	  документ   
	 5,9 
	  0,63   
	 56,70 

	 66.1  
	
	Изучение           
документов,        
необходимых для    
составления справки
при наличии        
нескольких         
правообладателей на
объект             
	дополнительно
 за каждого  
   право-    
 обладателя  
	5,10 
	  0,32   
	 28,80 

	 66.2  
	
	составления справки
при наличии 1  -  2
правообладателей   
	   справка   
	5,11 
	  1,08   
	 97,20 

	 66.3  
	
	составления справки
при наличии более 2
правообладателей   
	Дополнительно
 за каждого  
   право-    
 обладателя  
	5,12 
	  0,33   
	 29,70 

	 66.4  
	
	Изготовление копий 
документов при     
помощи множительных
аппаратов          
	   1 лист    
 формата А4  
	5,13 
	  0,06   
	  5,40 

	 66.5  
	
	Изготовление копий 
документов вручную 
	  страница   
	5,14 
	  0,35   
	 31,50 

	 66.6  
	
	Подшивка документов
в инвентарное дело 
	    дело     
	5,15 
	  0,21   
	 18,90 

	  67   
	Продление срока   
действия справки  
	Внесение записи в  
справку о продлении
	   справка   
	5,16 
	  0,35   
	 31,50 

	  68   
	Выдача выписки из 
реестровой книги  
	Ознакомление с     
записью в          
реестровой книге и 
выдача выписки из  
нее                
	   выписка   
	5,17 
	  0,63   
	 56,70 



Примечание:
1. Настоящий Прейскурант разработан на основании Норм времени на выполнение работ по государственному техническому учету и технической инвентаризации объектов градостроительной деятельности, утвержденных приказом Госстроя России от 15 мая 2002 года N 79.
2. Налог на добавленную стоимость в ставку не включен и начисляется дополнительно в соответствии с действующим законодательством.
3. Затраты на приемку работ заказчиком в прейскуранте не учтены и определяются по фактическим затратам.
4. Затраты времени на передвижение работников (переезды, переходы) до объекта, с объекта на объект нормами времени не учтены. Средние затраты времени при передвижении пешком составляют 0,25 часа на 1 км, при передвижении транспортом - 0,068 часа на 1 км. При проведении работ в сельской местности к ставкам на передвижение применяется коэффициент 1,25.
При проведении в течение рабочего дня технической инвентаризации группы объектов, расположенных на одном земельном массиве, ставка на переезд делится на число проинвентаризированных объектов.
5. В тех случаях, когда объем выполняемых работ меньше, чем значение единицы измерения, ставка не уменьшается. При отклонении фактических значений объемов работ от заданных в Прейскуранте единиц измерения для расчета ставки применяется метод интерполяции.
6. При проведении технической инвентаризации помещений с наклонными или фигурными потолками, а также при проведении первичной технической инвентаризации заселенных домов к ставкам применяется коэффициент 1,3.
7. Нормами времени предусмотрена накладка планов в карандаше и вычерчивание планов в туши в масштабе 1:100. При накладке и вычерчивании планов в масштабе 1:200 к ставкам применяется коэффициент 0,8.
При проведении первичной инвентаризации строений площадью более 1000 кв. м к ставкам применяется коэффициент 0,8.
8. При перечерчивании поэтажных планов с изменением масштаба изображения к ставкам применяются следующие коэффициенты:
при увеличении масштаба в 2 раза - 1,4;
при увеличении масштаба в 4 раза - 1,5;
при уменьшении масштаба в 2 раза - 1,25;
при уменьшении масштаба в 4 раза - 1,3.
9. При перечерчивании поэтажных планов, выполненных в масштабе 1:100, к ставкам за перечерчивание планов, выполненных в масштабе 1:200, применяется коэффициент 1,15.
10. При наличии планов земельных участков, подготовленных органами, осуществляющими государственный кадастровый учет земельных участков, к нормам времени применяется коэффициент 0,85.
11. В случаях письменного обращения заказчика при необходимости сокращения действующих сроков исполнения услуг в 2 раза к установленным настоящим постановлением ставкам применять повышающий коэффициент 2,0.
При наличии письменного заявления клиента и технической возможности исполнения работ в течение 1 суток применяется повышающий коэффициент 3,0.
[bookmark: P1506]12. Номер нормы соответствует обозначениям, принятым в приказе Госстроя России от 15 мая 2002 года N 79 "Об утверждении Норм времени на выполнение работ по государственному техническому учету и технической инвентаризации объектов градостроительной деятельности".
13. При проведении работ в неблагоприятный период к ставкам на полевые работы применяются повышающие коэффициенты:
ноябрь - 1,15; декабрь - 1,22; январь - 1,34; февраль - 1,34;
март - 1,22; апрель - 1,09.




