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АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 декабря 2009 г. N 180

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАВОК НА ТЕХНИЧЕСКУЮ ИНВЕНТАРИЗАЦИЮ
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, ОСУЩЕСТВЛЯЕМУЮ КУРСКИМ ФИЛИАЛОМ
ФГУП "РОСТЕХИНВЕНТАРИЗАЦИЯ - ФЕДЕРАЛЬНОЕ БТИ"

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. постановления комитета по тарифам и ценам
Курской области от 03.02.2010 N 4)
	



В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 октября 1997 года N 1301 "О государственном учете жилищного фонда в Российской Федерации" и Положением о комитете по тарифам и ценам Курской области, утвержденным постановлением Губернатора Курской области от 21 июня 2005 г. N 458 "Вопросы комитета по тарифам и ценам Курской области", комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Установить для Курского филиала ФГУП "Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ" ставки на техническую инвентаризацию жилищного фонда согласно приложению.
2. Постановление вступает в силу с 1 февраля 2010 года.

Заместитель председателя
В.Н.ЧУРИЛИНА





Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 30 декабря 2009 г. N 180

[bookmark: P32]СТАВКИ
НА ТЕХНИЧЕСКУЮ ИНВЕНТАРИЗАЦИЮ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМУЮ КУРСКИМ ФИЛИАЛОМ ФГУП
"РОСТЕХИНВЕНТАРИЗАЦИЯ - ФЕДЕРАЛЬНОЕ БТИ"

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. постановления комитета по тарифам и ценам
Курской области от 03.02.2010 N 4)
	



┌──────┬───────────────────┬───────────────────┬──────────┬─────┬─────────┬───────┐
│  NN  │  Наименование и   │   Состав работ    │ Единица  │Номер│  Норма  │Ставка,│
│ п/п  │  характеристика   │                   │измерения │нормы│ времени │в руб. │
│      │       работ       │                   │          │     │ основ-  │ (без  │
│      │                   │                   │          │     │  ного   │ НДС)  │
│      │                   │                   │          │     │ испол-  │       │
│      │                   │                   │          │     │ нителя, │       │
│      │                   │                   │          │     │чел./час.│       │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│  1   │         2         │         3         │    4     │  5  │    6    │   7   │
├──────┴───────────────────┴───────────────────┴──────────┴─────┴─────────┴───────┤
│           Первичная техническая инвентаризация зданий жилищного фонда           │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Исполнители:                                                                     │
│инженер, техник (номер нормы 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16)            │
│техник (номер нормы 1, 8, 13, 14, 17, 18) <*>                                    │
├──────┬───────────────────┬───────────────────┬──────────┬─────┬─────────┬───────┤
│  1.  │Первичная          │                   │          │     │         │       │
│      │инвентаризация     │                   │          │     │         │       │
│      │строений (комплекс │                   │          │     │         │       │
│      │работ):            │                   │          │     │         │       │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│ 1.1  │прямоугольной формы│                   │100 кв. м │  1  │  4,01   │422,25 │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│1.1.1 │в том числе:       │Изучение имеющихся │          │ 1а  │  0,08   │  8,42 │
│      │                   │графических        │          │     │         │       │
│      │                   │материалов,        │          │     │         │       │
│      │                   │определение объема │          │     │         │       │
│      │                   │работ.             │          │     │         │       │
│      │                   │Заготовка абриса,  │          │     │         │       │
│      │                   │согласование с     │          │     │         │       │
│      │                   │заказчиком режима и│          │     │         │       │
│      │                   │правил работ на    │          │     │         │       │
│      │                   │объекте            │          │     │         │       │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│1.1.2 │                   │Составление абриса,│          │ 1б  │  0,90   │ 94,77 │
│      │                   │обмер строений по  │          │     │         │       │
│      │                   │периметру выше     │          │     │         │       │
│      │                   │цоколя с привязкой │          │     │         │       │
│      │                   │оконных и дверных  │          │     │         │       │
│      │                   │проемов            │          │     │         │       │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│1.1.3 │                   │Описание           │          │ 1в  │  0,75   │ 78,98 │
│      │                   │конструктивных     │          │     │         │       │
│      │                   │элементов, их      │          │     │         │       │
│      │                   │технического       │          │     │         │       │
│      │                   │состояния и        │          │     │         │       │
│      │                   │признаков          │          │     │         │       │
│      │                   │физического износа │          │     │         │       │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│1.1.4 │                   │Накладка поэтажных │          │ 1г  │  0,83   │ 87,40 │
│      │                   │планов в карандаше │          │     │         │       │
│      │                   │в масштабе 1:100.  │          │     │         │       │
│      │                   │Проставление       │          │     │         │       │
│      │                   │внешних и          │          │     │         │       │
│      │                   │внутренних линейных│          │     │         │       │
│      │                   │размеров, литер и  │          │     │         │       │
│      │                   │нумераций, а также │          │     │         │       │
│      │                   │подпись плана по   │          │     │         │       │
│      │                   │установленному     │          │     │         │       │
│      │                   │образцу            │          │     │         │       │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│1.1.5 │                   │Подсчет наружных   │          │ 1д  │  0,56   │ 58,96 │
│      │                   │площадей и объемов,│          │     │         │       │
│      │                   │занесение данных в │          │     │         │       │
│      │                   │техническую        │          │     │         │       │
│      │                   │документацию       │          │     │         │       │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│1.1.6 │                   │Подсчет внутренних │          │ 1е  │  0,35   │ 36,85 │
│      │                   │площадей и         │          │     │         │       │
│      │                   │классификация      │          │     │         │       │
│      │                   │отдельных комнат,  │          │     │         │       │
│      │                   │составление        │          │     │         │       │
│      │                   │экспликации.       │          │     │         │       │
│      │                   │Подсчет итоговых   │          │     │         │       │
│      │                   │показателей по     │          │     │         │       │
│      │                   │зданию             │          │     │         │       │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│1.1.7 │                   │Обводка            │          │ 1ж  │  0,54   │ 56,86 │
│      │                   │вычерченного в     │          │     │         │       │
│      │                   │карандаше плана    │          │     │         │       │
│      │                   │тушью в условных   │          │     │         │       │
│      │                   │обозначениях с     │          │     │         │       │
│      │                   │иллюминовкой.      │          │     │         │       │
│      │                   │Проставление       │          │     │         │       │
│      │                   │внешних и          │          │     │         │       │
│      │                   │внутренних линейных│          │     │         │       │
│      │                   │размеров, литер и  │          │     │         │       │
│      │                   │нумераций, подпись │          │     │         │       │
│      │                   │плана по           │          │     │         │       │
│      │                   │установленному     │          │     │         │       │
│      │                   │образцу            │          │     │         │       │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│ 1.2  │состоящих в плане  │                   │100 кв. м │  2  │  5,04   │579,60 │
│      │из двух - трех     │                   │          │     │         │       │
│      │прямоугольников    │                   │          │     │         │       │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│1.2.1 │в том числе:       │Подготовка к       │          │ 2а  │  0,09   │ 10,35 │
│      │                   │обмерным работам   │          │     │         │       │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│1.2.2 │                   │Обмерные работы    │          │ 2б  │  1,46   │167,90 │
│      │                   │снаружи и внутри   │          │     │         │       │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│1.2.3 │                   │Описательные работы│          │ 2в  │  0,78   │ 89,70 │
│      │                   │при инвентаризации │          │     │         │       │
│      │                   │основных строений  │          │     │         │       │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│1.2.4 │                   │Накладка планов    │          │ 2г  │  1,01   │116,15 │
│      │                   │строений           │          │     │         │       │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│1.2.5 │                   │Подсчет наружных   │          │ 2д  │  0,75   │ 86,25 │
│      │                   │площадей и объемов │          │     │         │       │
│      │                   │строений           │          │     │         │       │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│1.2.6 │                   │Подсчет внутренних │          │ 2е  │  0,39   │ 44,85 │
│      │                   │площадей здания с  │          │     │         │       │
│      │                   │составлением       │          │     │         │       │
│      │                   │экспликации        │          │     │         │       │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│1.2.7 │                   │Обводка с          │          │ 2ж  │  0,56   │ 64,40 │
│      │                   │иллюминовкой планов│          │     │         │       │
│      │                   │строений           │          │     │         │       │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│ 1.3. │состоящих в плане  │                   │100 кв. м │  3  │  5,87   │675,05 │
│      │более чем из трех  │                   │          │     │         │       │
│      │прямоугольников или│                   │          │     │         │       │
│      │косоугольников или │                   │          │     │         │       │
│      │криволинейных      │                   │          │     │         │       │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│1.3.1 │в том числе:       │Подготовка к       │          │ 3а  │  0,10   │ 11,50 │
│      │                   │обмерным работам   │          │     │         │       │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│1.3.2 │                   │Обмерные работы    │          │ 3б  │  1,66   │190,90 │
│      │                   │снаружи и внутри   │          │     │         │       │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│1.3.3 │                   │Описательные работы│          │ 3в  │  0,89   │102,35 │
│      │                   │при инвентаризации │          │     │         │       │
│      │                   │основных строений  │          │     │         │       │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│1.3.4 │                   │Накладка планов    │          │ 3г  │  1,31   │150,65 │
│      │                   │строений           │          │     │         │       │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│1.3.5 │                   │Подсчет наружных   │          │ 3д  │  0,85   │ 97,75 │
│      │                   │площадей и объемов │          │     │         │       │
│      │                   │строений           │          │     │         │       │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│1.3.6 │                   │Подсчет внутренних │          │ 3е  │  0,45   │ 51,75 │
│      │                   │площадей здания с  │          │     │         │       │
│      │                   │составлением       │          │     │         │       │
│      │                   │экспликации        │          │     │         │       │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│1.3.7 │                   │Обводка с          │          │ 3ж  │  0,61   │ 70,15 │
│      │                   │иллюминовкой планов│          │     │         │       │
│      │                   │строений           │          │     │         │       │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│ 1.4. │повышенной         │                   │100 кв. м │  4  │  7,461  │858,02 │
│      │конструктивной     │                   │          │     │         │       │
│      │сложности          │                   │          │     │         │       │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│1.4.1 │в том числе:       │Подготовка к       │          │ 4а  │  0,11   │ 12,65 │
│      │                   │обмерным работам   │          │     │         │       │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│1.4.2 │                   │Обмерные работы    │          │ 4б  │  2,40   │276,00 │
│      │                   │снаружи и внутри   │          │     │         │       │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│1.4.3 │                   │Описательные работы│          │ 4в  │  0,951  │109,37 │
│      │                   │при инвентаризации │          │     │         │       │
│      │                   │основных строений  │          │     │         │       │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│1.4.4 │                   │Накладка планов    │          │ 4г  │  1,60   │184,00 │
│      │                   │строений           │          │     │         │       │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│1.4.5 │                   │Подсчет наружных   │          │ 4д  │  1,00   │115,00 │
│      │                   │площадей и объемов │          │     │         │       │
│      │                   │строений           │          │     │         │       │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│1.4.6 │                   │Подсчет внутренних │          │ 4е  │  0,70   │ 80,50 │
│      │                   │площадей здания с  │          │     │         │       │
│      │                   │составлением       │          │     │         │       │
│      │                   │экспликации        │          │     │         │       │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│1.4.7 │                   │Обводка с          │          │ 4ж  │  0,70   │ 80,50 │
│      │                   │иллюминовкой планов│          │     │         │       │
│      │                   │строений           │          │     │         │       │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│      │Отдельные работы   │                   │          │     │         │       │
│      │при технической    │                   │          │     │         │       │
│      │инвентаризации     │                   │          │     │         │       │
│      │строений           │                   │          │     │         │       │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│  2.  │Обмер зданий       │Обмер здания       │100 кв. м │  5  │  0,25   │ 28,75 │
│      │снаружи            │снаружи и измерение│          │     │         │       │
│      │                   │высоты здания с    │          │     │         │       │
│      │                   │составлением абриса│          │     │         │       │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│  3.  │Вычерчивание плана │                   │100 кв. м │  6  │  0,13   │ 14,95 │
│      │в карандаше        │                   │          │     │         │       │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│  4.  │Подсчет наружных   │Подсчет наружных   │100 кв. м │  7  │  0,14   │ 16,10 │
│      │площадей и объемов │площадей и объемов,│          │     │         │       │
│      │строений           │занесение данных в │          │     │         │       │
│      │                   │техническую        │          │     │         │       │
│      │                   │документацию       │          │     │         │       │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│  5.  │Обводка плана в    │                   │100 кв. м │  8  │  0,07   │  7,37 │
│      │туши               │                   │          │     │         │       │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│  6.  │Обмер отдельных    │Обмер помещений и  │помещение │  9  │  0,02   │  2,30 │
│      │помещений внутри   │взятие высот,      │(комната) │     │         │       │
│      │основного здания   │привязка оконных   │          │     │         │       │
│      │                   │и дверных проемов, │          │     │         │       │
│      │                   │оборудования и, в  │          │     │         │       │
│      │                   │случае             │          │     │         │       │
│      │                   │необходимости,     │          │     │         │       │
│      │                   │взятие диагоналей  │          │     │         │       │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│  7.  │Подсчет внутренних │Подсчет внутренних │помещение │ 10  │  0,05   │  5,75 │
│      │площадей здания с  │площадей и         │(комната) │     │         │       │
│      │составлением       │классификация      │          │     │         │       │
│      │экспликации        │отдельных помещений│          │     │         │       │
│      │                   │(комнат),          │          │     │         │       │
│      │                   │составление        │          │     │         │       │
│      │                   │экспликации.       │          │     │         │       │
│      │                   │Подсчет итоговых   │          │     │         │       │
│      │                   │показателей по     │          │     │         │       │
│      │                   │зданию             │          │     │         │       │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│  8.  │Определение        │Подбор необходимой │  здание  │ 11  │  2,70   │310,50 │
│      │инвентаризационной │оценочной таблицы. │пристройка│     │         │       │
│      │стоимости строения │Корректировка      │          │     │         │       │
│      │                   │удельных весов по  │          │     │         │       │
│      │                   │конструктивным     │          │     │         │       │
│      │                   │элементам и        │          │     │         │       │
│      │                   │строению в целом.  │          │     │         │       │
│      │                   │Определение        │          │     │         │       │
│      │                   │восстановительной и│          │     │         │       │
│      │                   │действительной     │          │     │         │       │
│      │                   │стоимости с записью│          │     │         │       │
│      │                   │экономических      │          │     │         │       │
│      │                   │показателей в      │          │     │         │       │
│      │                   │техническую        │          │     │         │       │
│      │                   │документацию       │          │     │         │       │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│  9.  │Определение        │Определение        │помещение │ 12  │  1,20   │138,00 │
│      │инвентаризационной │стоимости помещений│(комната) │     │         │       │
│      │стоимости помещения│(комнат) с записью │          │     │         │       │
│      │                   │экономических      │          │     │         │       │
│      │                   │показателей в      │          │     │         │       │
│      │                   │технический паспорт│          │     │         │       │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│ 10.  │Составление        │                   │   1 м    │ 13  │  0,95   │100,04 │
│      │вертикальных       │                   │ каждого  │     │         │       │
│      │разрезов зданий    │                   │  этажа   │     │         │       │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│10.1. │в том числе:       │Подготовка к       │          │ 13а │  0,10   │ 10,53 │
│      │                   │обмерным работам   │          │     │         │       │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│10.2. │                   │Составление абриса │          │ 13б │  0,40   │ 42,12 │
│      │                   │и производство     │          │     │         │       │
│      │                   │вертикального      │          │     │         │       │
│      │                   │обмера конструкций │          │     │         │       │
│      │                   │и элементов,       │          │     │         │       │
│      │                   │необходимых для    │          │     │         │       │
│      │                   │вычерчивания       │          │     │         │       │
│      │                   │разрезов           │          │     │         │       │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│10.3. │                   │Составление разреза│          │ 13в │  0,35   │ 36,86 │
│      │                   │в карандаше в      │          │     │         │       │
│      │                   │заданном масштабе  │          │     │         │       │
│      │                   │по данным абриса.  │          │     │         │       │
│      │                   │Проставление на    │          │     │         │       │
│      │                   │чертеже необходимых│          │     │         │       │
│      │                   │размеров           │          │     │         │       │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│10.4. │                   │Оформление чертежа │          │ 13г │  0,10   │ 10,53 │
│      │                   │рамкой и штампами, │          │     │         │       │
│      │                   │обводка чертежа    │          │     │         │       │
│      │                   │тушью              │          │     │         │       │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│ 11.  │Составление планов │                   │ 10 кв. м │ 14  │  0,52   │ 54,75 │
│      │фасадов зданий с   │                   │          │     │         │       │
│      │простым            │                   │          │     │         │       │
│      │архитектурным      │                   │          │     │         │       │
│      │оформлением        │                   │          │     │         │       │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│11.1. │в том числе:       │Подготовка к обмеру│          │ 14а │  0,06   │  6,32 │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│11.2. │                   │Составление абриса │          │ 14б │  0,28   │ 29,48 │
│      │                   │фасада, взятие     │          │     │         │       │
│      │                   │необходимых высот и│          │     │         │       │
│      │                   │горизонтальных     │          │     │         │       │
│      │                   │промеров: обмер    │          │     │         │       │
│      │                   │архитектурных      │          │     │         │       │
│      │                   │деталей и          │          │     │         │       │
│      │                   │элементов,         │          │     │         │       │
│      │                   │подлежащих         │          │     │         │       │
│      │                   │изображению на     │          │     │         │       │
│      │                   │плане              │          │     │         │       │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│11.3. │                   │Вычерчивание фасада│          │ 14в │  0,14   │ 14,74 │
│      │                   │на ватмане в       │          │     │         │       │
│      │                   │карандаше в        │          │     │         │       │
│      │                   │масштабе 1:100 с   │          │     │         │       │
│      │                   │проставлением      │          │     │         │       │
│      │                   │высотных отметок,  │          │     │         │       │
│      │                   │производством      │          │     │         │       │
│      │                   │необходимых        │          │     │         │       │
│      │                   │надписей           │          │     │         │       │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│11.4. │                   │Закреплением       │          │ 14г │  0,04   │  4,21 │
│      │                   │чертежа в туши     │          │     │         │       │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│ 12.  │Составление планов │                   │ 10 кв. м │ 15  │  0,70   │ 80,50 │
│      │фасадов зданий     │                   │          │     │         │       │
│      │средней            │                   │          │     │         │       │
│      │архитектурной      │                   │          │     │         │       │
│      │сложности          │                   │          │     │         │       │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│12.1. │в том числе:       │Подготовка к обмеру│          │ 15а │  0,09   │ 10,35 │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│12.2. │                   │Составление абриса │          │ 15б │  0,35   │ 40,25 │
│      │                   │фасада, взятие     │          │     │         │       │
│      │                   │необходимых высот и│          │     │         │       │
│      │                   │горизонтальных     │          │     │         │       │
│      │                   │промеров: обмер    │          │     │         │       │
│      │                   │архитектурных      │          │     │         │       │
│      │                   │деталей и          │          │     │         │       │
│      │                   │элементов,         │          │     │         │       │
│      │                   │подлежащих         │          │     │         │       │
│      │                   │изображению на     │          │     │         │       │
│      │                   │плане              │          │     │         │       │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│12.3. │                   │Вычерчивание фасада│          │ 15в │  0,20   │ 23,00 │
│      │                   │на ватмане в       │          │     │         │       │
│      │                   │карандаше в        │          │     │         │       │
│      │                   │масштабе 1:100 с   │          │     │         │       │
│      │                   │проставлением      │          │     │         │       │
│      │                   │высотных отметок,  │          │     │         │       │
│      │                   │производством      │          │     │         │       │
│      │                   │необходимых        │          │     │         │       │
│      │                   │надписей           │          │     │         │       │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│12.4. │                   │Закреплением       │          │ 15г │  0,06   │  6,90 │
│      │                   │чертежа в туши     │          │     │         │       │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│ 13.  │Составление планов │                   │ 10 кв. м │ 16  │  0,88   │101,20 │
│      │фасадов зданий     │                   │          │     │         │       │
│      │сложного           │                   │          │     │         │       │
│      │архитектурного     │                   │          │     │         │       │
│      │оформления         │                   │          │     │         │       │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│13.1. │в том числе:       │Подготовка к обмеру│          │ 16а │  0,09   │ 10,35 │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│13.2. │                   │Составление абриса │          │ 16б │  0,42   │ 48,30 │
│      │                   │фасада, взятие     │          │     │         │       │
│      │                   │необходимых высот и│          │     │         │       │
│      │                   │горизонтальных     │          │     │         │       │
│      │                   │промеров: обмер    │          │     │         │       │
│      │                   │архитектурных      │          │     │         │       │
│      │                   │деталей и          │          │     │         │       │
│      │                   │элементов,         │          │     │         │       │
│      │                   │подлежащих         │          │     │         │       │
│      │                   │изображению на     │          │     │         │       │
│      │                   │плане              │          │     │         │       │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│13.3. │                   │Вычерчивание фасада│          │ 16в │  0,30   │ 34,50 │
│      │                   │на ватмане в       │          │     │         │       │
│      │                   │карандаше в        │          │     │         │       │
│      │                   │масштабе 1:100 с   │          │     │         │       │
│      │                   │проставлением      │          │     │         │       │
│      │                   │высотных отметок,  │          │     │         │       │
│      │                   │производством      │          │     │         │       │
│      │                   │необходимых        │          │     │         │       │
│      │                   │надписей           │          │     │         │       │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│13.4. │                   │Закреплением       │          │ 16г │  0,07   │  8,05 │
│      │                   │чертежа в туши     │          │     │         │       │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│ 14.  │Составление        │Заполнение разделов│ страница │ 17  │  0,35   │ 36,86 │
│      │технического       │технической        │          │     │         │       │
│      │паспорта, сводного │документации       │          │     │         │       │
│      │технического       │                   │          │     │         │       │
│      │паспорта или       │                   │          │     │         │       │
│      │другого            │                   │          │     │         │       │
│      │технического       │                   │          │     │         │       │
│      │документа          │                   │          │     │         │       │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│ 15.  │Заполнение         │                   │ страница │ 18  │  0,20   │ 21,06 │
│      │статкарточки       │                   │          │     │         │       │
├──────┴───────────────────┴───────────────────┴──────────┴─────┴─────────┴───────┤
│        Первичная техническая инвентаризация строений, холодных пристроек        │
│                     и надворных сооружений жилищного фонда                      │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Исполнители:                                                                     │
│инженер, техник (номер нормы 6 - 10)                                             │
│техник (номер нормы 1 - 5)                                                       │
├──────┬───────────────────┬───────────────────┬──────────┬─────┬─────────┬───────┤
│ 16.  │Инвентаризация     │                   │ 10 кв. м │  2  │  0,91   │ 95,82 │
│      │холодных пристроек │                   │          │     │         │       │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│ 16.1 │в том числе:       │Обмерные работы    │          │ 2а  │  0,20   │ 21,06 │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│16.2. │                   │Описательные работы│          │ 2б  │  0,13   │ 13,69 │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│16.3. │                   │Вычерчивание планов│          │ 2в  │  0,20   │ 21,06 │
│      │                   │холодных пристроек │          │     │         │       │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│16.4. │                   │Подсчет площади и  │          │ 2г  │  0,27   │ 28,43 │
│      │                   │объема             │          │     │         │       │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│16.5. │                   │Обводка с          │          │ 2д  │  0,11   │ 11,58 │
│      │                   │иллюминовкой планов│          │     │         │       │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│ 17.  │Инвентаризация     │                   │   шт.    │  3  │  0,59   │ 62,12 │
│      │дворовых           │                   │          │     │         │       │
│      │сооружений: ворот, │                   │          │     │         │       │
│      │колодцев,          │                   │          │     │         │       │
│      │мусоросборников и  │                   │          │     │         │       │
│      │т.п.               │                   │          │     │         │       │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│17.1. │в том числе:       │Обмерные работы    │          │ 3а  │  0,21   │ 22,11 │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│17.2. │                   │Описательные работы│          │ 3б  │  0,12   │ 12,64 │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│17.3. │                   │Вычерчивание планов│          │ 3в  │  0,07   │  7,37 │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│17.4. │                   │Подсчет площади и  │          │ 3г  │  0,14   │ 14,74 │
│      │                   │объема             │          │     │         │       │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│17.5. │                   │Обводка с          │          │ 3д  │  0,05   │  5,26 │
│      │                   │иллюминовкой планов│          │     │         │       │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│ 18.  │Инвентаризация     │                   │  100 м   │  4  │  0,76   │ 80,03 │
│      │ограждений         │                   │          │     │         │       │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│18.1. │в том числе:       │Обмерные работы    │          │ 4а  │  0,27   │ 28,43 │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│18.2. │                   │Описательные работы│          │ 4б  │  0,10   │ 10,53 │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│18.3. │                   │Вычерчивание планов│          │ 4в  │  0,11   │ 11,58 │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│18.4. │                   │Подсчет площади    │          │ 4г  │  0,15   │ 15,80 │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│18.5. │                   │Обводка с          │          │ 4д  │  0,13   │ 13,69 │
│      │                   │иллюминовкой планов│          │     │         │       │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│ 19.  │Инвентаризация     │                   │100 кв. м │  5  │  0,25   │ 26,33 │
│      │замощений          │                   │          │     │         │       │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│19.1. │в том числе:       │Обмерные работы    │          │ 5а  │  0,05   │  5,27 │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│19.2. │                   │Описательные работы│          │ 5б  │  0,06   │  6,32 │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│19.3. │                   │Вычерчивание планов│          │ 5в  │  0,04   │  4,21 │
│      │                   │замощений          │          │     │         │       │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│19.4. │                   │Подсчет площади    │          │ 5г  │  0,08   │  8,42 │
│      │                   │замощений с        │          │     │         │       │
│      │                   │заполнением        │          │     │         │       │
│      │                   │технической        │          │     │         │       │
│      │                   │документации       │          │     │         │       │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│19.5. │                   │Обводка с          │          │ 5д  │  0,02   │  2,11 │
│      │                   │иллюминовкой планов│          │     │         │       │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│ 20.  │Определение        │Подбор необходимой │пристройка│  7  │  0,44   │ 50,60 │
│      │инвентаризационной │оценочной таблицы. │          │     │         │       │
│      │стоимости холодных │Определение        │          │     │         │       │
│      │пристроек          │восстановительной и│          │     │         │       │
│      │                   │действительной     │          │     │         │       │
│      │                   │стоимости с записью│          │     │         │       │
│      │                   │экономических      │          │     │         │       │
│      │                   │показателей в      │          │     │         │       │
│      │                   │техническую        │          │     │         │       │
│      │                   │документацию       │          │     │         │       │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│ 21.  │Определение        │Подбор необходимой │   шт.    │  8  │  0,31   │ 35,65 │
│      │инвентаризационной │оценочной таблицы. │          │     │         │       │
│      │стоимости дворовых │Определение        │          │     │         │       │
│      │сооружений         │восстановительной и│          │     │         │       │
│      │                   │действительной     │          │     │         │       │
│      │                   │стоимости с записью│          │     │         │       │
│      │                   │экономических      │          │     │         │       │
│      │                   │показателей в      │          │     │         │       │
│      │                   │техническую        │          │     │         │       │
│      │                   │документацию       │          │     │         │       │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│ 22.  │Определение        │Подбор необходимой │  Разно-  │  9  │  0,37   │ 42,55 │
│      │инвентаризационной │оценочной таблицы. │ видность │     │         │       │
│      │стоимости          │Определение        │ограждения│     │         │       │
│      │ограждений         │восстановительной и│          │     │         │       │
│      │                   │действительной     │          │     │         │       │
│      │                   │стоимости с записью│          │     │         │       │
│      │                   │экономических      │          │     │         │       │
│      │                   │показателей в      │          │     │         │       │
│      │                   │техническую        │          │     │         │       │
│      │                   │документацию       │          │     │         │       │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│ 23.  │Определение        │Подбор необходимой │  Разно-  │ 10  │  0,40   │ 46,00 │
│      │инвентаризационной │оценочной таблицы. │ видность │     │         │       │
│      │стоимости замощений│Определение        │замощения │     │         │       │
│      │                   │восстановительной и│          │     │         │       │
│      │                   │действительной     │          │     │         │       │
│      │                   │стоимости с записью│          │     │         │       │
│      │                   │экономических      │          │     │         │       │
│      │                   │показателей в      │          │     │         │       │
│      │                   │техническую        │          │     │         │       │
│      │                   │документацию       │          │     │         │       │
├──────┴───────────────────┴───────────────────┴──────────┴─────┴─────────┴───────┤
│   Текущая техническая инвентаризация изменений характеристик жилищного фонда    │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Исполнители:                                                                     │
│инженер, техник (номер нормы 14)                                                 │
│техник (номер нормы 1 - 13, 15 - 24)                                             │
├──────┬───────────────────┬───────────────────┬──────────┬─────┬─────────┬───────┤
    КонсультантПлюс: примечание.
    Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
│ 23.  │Обследование       │Подготовка к       │ здание,  │  1  │  0,80   │ 84,24 │
│      │здания, помещений  │обследованию.      │помещение │     │         │       │
│      │площадью до 100 кв.│Сопоставление на   │          │     │         │       │
│      │м                  │месте              │          │     │         │       │
│      │                   │исполнительной     │          │     │         │       │
│      │                   │технической        │          │     │         │       │
│      │                   │документации с     │          │     │         │       │
│      │                   │фактическим        │          │     │         │       │
│      │                   │состоянием,        │          │     │         │       │
│      │                   │расположением      │          │     │         │       │
│      │                   │учетных элементов; │          │     │         │       │
│      │                   │выявление признаков│          │     │         │       │
│      │                   │физического износа │          │     │         │       │
│      │                   │с определением     │          │     │         │       │
│      │                   │процента износа по │          │     │         │       │
│      │                   │элементам          │          │     │         │       │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│ 24.  │Обследование       │Подготовка к       │ Дополни- │  2  │  0,24   │ 25,27 │
│      │здания, помещений  │обследованию.      │  тельно  │     │         │       │
│      │площадью свыше 100 │Сопоставление на   │  каждые  │     │         │       │
│      │кв. м              │месте              │100 кв. м │     │         │       │
│      │                   │исполнительной     │          │     │         │       │
│      │                   │технической        │          │     │         │       │
│      │                   │документации с     │          │     │         │       │
│      │                   │фактическим        │          │     │         │       │
│      │                   │состоянием,        │          │     │         │       │
│      │                   │расположением      │          │     │         │       │
│      │                   │учетных элементов; │          │     │         │       │
│      │                   │выявление признаков│          │     │         │       │
│      │                   │физического износа │          │     │         │       │
│      │                   │с определением     │          │     │         │       │
│      │                   │процента износа по │          │     │         │       │
│      │                   │элементам          │          │     │         │       │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│ 25.  │Учет изменений на  │                   │100 кв. м │  3  │  1,71   │180,06 │
│      │площади более 50%  │                   │          │     │         │       │
│      │плана с            │                   │          │     │         │       │
│      │перечерчиванием    │                   │          │     │         │       │
│      │плана в том же     │                   │          │     │         │       │
│      │масштабе           │                   │          │     │         │       │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│25.1. │в том числе:       │Составление абриса,│          │ 3а  │  0,56   │ 58,97 │
│      │                   │внутренний обмер   │          │     │         │       │
│      │                   │помещений и взятие │          │     │         │       │
│      │                   │высот и, в случае  │          │     │         │       │
│      │                   │необходимости,     │          │     │         │       │
│      │                   │взятие диагоналей  │          │     │         │       │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│25.2. │                   │Установление       │          │ 3б  │  0,05   │  5,26 │
│      │                   │основания          │          │     │         │       │
│      │                   │переоборудования,  │          │     │         │       │
│      │                   │реконструкции,     │          │     │         │       │
│      │                   │благоустройства    │          │     │         │       │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│25.3. │                   │Вычерчивание       │          │ 3в  │  0,43   │ 45,28 │
│      │                   │изменений на плане │          │     │         │       │
│      │                   │в карандаше        │          │     │         │       │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│25.4. │                   │Подсчет площади    │          │ 3г  │  0,27   │ 28,43 │
│      │                   │изменившихся       │          │     │         │       │
│      │                   │помещений с        │          │     │         │       │
│      │                   │внесением изменений│          │     │         │       │
│      │                   │в экспликацию и    │          │     │         │       │
│      │                   │техническую        │          │     │         │       │
│      │                   │документацию       │          │     │         │       │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│25.2. │                   │Обводка изменений с│          │ 3д  │  0,40   │ 42,12 │
│      │                   │иллюминовкой       │          │     │         │       │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│ 26.  │Учет изменений в   │                   │помещение │  4  │  0,53   │ 55,82 │
│      │отдельных          │                   │(комната) │     │         │       │
│      │помещениях         │                   │          │     │         │       │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│26.1. │в том числе:       │Зарисовка в абрисе │          │ 4а  │  0,21   │ 22,11 │
│      │                   │выявленных         │          │     │         │       │
│      │                   │планировочных      │          │     │         │       │
│      │                   │изменений          │          │     │         │       │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│26.2. │                   │Установление       │          │ 4б  │  0,02   │  2,11 │
│      │                   │оснований          │          │     │         │       │
│      │                   │переоборудования   │          │     │         │       │
│      │                   │помещений и        │          │     │         │       │
│      │                   │благоустройства    │          │     │         │       │
│      │                   │строений           │          │     │         │       │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│26.3. │                   │Внесение изменений │          │ 4в  │  0,12   │ 12,64 │
│      │                   │в поэтажный план в │          │     │         │       │
│      │                   │карандаше          │          │     │         │       │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│26.4. │                   │Подсчет площадей   │          │ 4г  │  0,12   │ 12,64 │
│      │                   │комнат с внесением │          │     │         │       │
│      │                   │изменений в        │          │     │         │       │
│      │                   │экспликацию,       │          │     │         │       │
│      │                   │техническую        │          │     │         │       │
│      │                   │документацию и     │          │     │         │       │
│      │                   │статкарточку       │          │     │         │       │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│26.5. │                   │Обводка тушью      │          │ 4д  │  0,06   │  6,32 │
│      │                   │изменений с        │          │     │         │       │
│      │                   │иллюминовкой       │          │     │         │       │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│ 27.  │Учет заделки       │Зарисовка в абрисе │  проем,  │  5  │  0,11   │ 11,58 │
│      │оконных или дверных│выявленных         │  прибор  │     │         │       │
│      │проемов, сноса     │планировочных      │          │     │         │       │
│      │санитарно-         │изменений.         │          │     │         │       │
│      │технических или/и  │Производство       │          │     │         │       │
│      │отопительных       │необходимых        │          │     │         │       │
│      │приборов и         │измерений.         │          │     │         │       │
│      │оборудования       │Установление       │          │     │         │       │
│      │                   │оснований          │          │     │         │       │
│      │                   │переоборудования   │          │     │         │       │
│      │                   │помещений и        │          │     │         │       │
│      │                   │благоустройства    │          │     │         │       │
│      │                   │строений.          │          │     │         │       │
│      │                   │Вычерчивание на    │          │     │         │       │
│      │                   │плане выявленных   │          │     │         │       │
│      │                   │изменений          │          │     │         │       │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│ 28.  │Учет пробивки      │                   │  проем,  │  6  │  0,17   │ 17,90 │
│      │оконных или дверных│                   │  прибор  │     │         │       │
│      │проемов, установки │                   │          │     │         │       │
│      │санитарно-         │                   │          │     │         │       │
│      │технических или/и  │                   │          │     │         │       │
│      │отопительных       │                   │          │     │         │       │
│      │приборов и         │                   │          │     │         │       │
│      │оборудования       │                   │          │     │         │       │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│28.1. │в том числе:       │Зарисовка в абрисе │          │ 6а  │  0,14   │ 14,74 │
│      │                   │выявленных         │          │     │         │       │
│      │                   │планировочных      │          │     │         │       │
│      │                   │изменений.         │          │     │         │       │
│      │                   │Производство       │          │     │         │       │
│      │                   │необходимых        │          │     │         │       │
│      │                   │измерений.         │          │     │         │       │
│      │                   │Установление       │          │     │         │       │
│      │                   │оснований          │          │     │         │       │
│      │                   │переоборудования   │          │     │         │       │
│      │                   │помещений и        │          │     │         │       │
│      │                   │благоустройства    │          │     │         │       │
│      │                   │строений.          │          │     │         │       │
│      │                   │Вычерчивание на    │          │     │         │       │
│      │                   │плане выявленных   │          │     │         │       │
│      │                   │изменений          │          │     │         │       │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│28.2. │                   │Обводка изменений с│          │ 6б  │  0,03   │  3,16 │
│      │                   │иллюминовкой       │          │     │         │       │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│ 29.  │Отражение в        │Внесение изменений │Помещение │  7  │  0,15   │ 15,80 │
│      │технической        │в экспликацию к    │(комната, │     │         │       │
│      │документации       │поэтажному плану и │квартира) │     │         │       │
│      │изменения          │в техническую      │          │     │         │       │
│      │назначения и       │документацию       │          │     │         │       │
│      │нумерации помещений│                   │          │     │         │       │
│      │(комнат, квартир)  │                   │          │     │         │       │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│ 30.  │Выявление изменения│Выявление в натуре │  здание  │  8  │  0,20   │ 21,06 │
│      │адреса строения    │изменения,         │          │     │         │       │
│      │                   │отражение в абрисе │          │     │         │       │
│      │                   │и технической      │          │     │         │       │
│      │                   │документации       │          │     │         │       │
├──────┤                   ├───────────────────┤          ├─────┼─────────┼───────┤
│30.1. │                   │полевая часть      │          │ 8а  │  0,11   │ 11,58 │
├──────┤                   ├───────────────────┤          ├─────┼─────────┼───────┤
│30.2. │                   │камеральная часть  │          │ 8б  │  0,09   │  9,48 │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│ 31.  │Учет присоединения │Установление       │   вид    │  9  │  0,321  │ 33,80 │
│      │строения к         │основания          │  благо-  │     │         │       │
│      │водопроводу,       │присоединения,     │устройства│     │         │       │
│      │канализации,       │внесение изменений │          │     │         │       │
│      │газоснабжению и    │в техническую      │          │     │         │       │
│      │другим сетям       │документацию       │          │     │         │       │
├──────┤                   ├───────────────────┤          ├─────┼─────────┼───────┤
│31.1. │                   │полевая часть      │          │ 9а  │  0,221  │ 23,27 │
├──────┤                   ├───────────────────┤          ├─────┼─────────┼───────┤
│31.2. │                   │камеральная часть  │          │ 9б  │  0,10   │ 10,53 │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│ 32.  │Перечерчивание     │                   │          │     │         │       │
│      │поэтажных планов   │                   │          │     │         │       │
│      │зданий:            │                   │          │     │         │       │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│ 32.1 │прямоугольной формы│                   │ 10 кв. м │ 10  │  0,11   │ 11,58 │
│      │с однотипной       │                   │          │     │         │       │
│      │планировкой в      │                   │          │     │         │       │
│      │масштабе 1:200     │                   │          │     │         │       │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│32.1.1│в том числе:       │Перечерчивание     │          │ 10а │  0,06   │  6,32 │
│      │                   │планов в карандаше │          │     │         │       │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│32.1.2│                   │Обводка планов     │          │ 10б │  0,04   │  4,21 │
│      │                   │тушью              │          │     │         │       │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│32.1.3│                   │Иллюминовка        │          │ 10в │  0,01   │  1,05 │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│32.2. │состоящих в плане  │                   │ 10 кв. м │ 11  │  0,13   │ 13,69 │
│      │из двух - трех     │                   │          │     │         │       │
│      │прямоугольников с  │                   │          │     │         │       │
│      │различной          │                   │          │     │         │       │
│      │планировкой этажей │                   │          │     │         │       │
│      │в масштабе 1:200   │                   │          │     │         │       │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│32.2.1│в том числе:       │Перечерчивание     │          │ 11а │  0,07   │  7,37 │
│      │                   │планов в карандаше │          │     │         │       │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│32.2.2│                   │Обводка планов     │          │ 11б │  0,05   │  5,27 │
│      │                   │тушью              │          │     │         │       │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│32.2.3│                   │Иллюминовка        │          │ 11в │  0,01   │  1,05 │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│ 32.3 │состоящих в плане  │                   │ 10 кв. м │ 12  │  0,15   │ 15,70 │
│      │более чем из трех  │                   │          │     │         │       │
│      │прямоугольников или│                   │          │     │         │       │
│      │косоугольников, или│                   │          │     │         │       │
│      │криволинейных в    │                   │          │     │         │       │
│      │масштабе 1:200     │                   │          │     │         │       │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│32.3.1│в том числе:       │Перечерчивание     │          │ 12а │  0,08   │  8,42 │
│      │                   │планов в карандаше │          │     │         │       │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│32.3.2│                   │Обводка планов     │          │ 12б │  0,06   │  6,32 │
│      │                   │тушью              │          │     │         │       │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│32.3.3│                   │Иллюминовка        │          │ 12в │  0,01   │  1,05 │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│32.4. │повышенной         │                   │ 10 кв. м │ 13  │  0,17   │ 17,90 │
│      │конструктивной     │                   │          │     │         │       │
│      │сложности в        │                   │          │     │         │       │
│      │масштабе 1:200     │                   │          │     │         │       │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│32.4.1│в том числе:       │Перечерчивание     │          │ 13а │  0,09   │  9,48 │
│      │                   │планов в карандаше │          │     │         │       │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│32.4.2│                   │Обводка планов     │          │ 13б │  0,07   │  7,37 │
│      │                   │тушью              │          │     │         │       │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│32.4.3│                   │Иллюминовка        │          │ 13в │  0,01   │  1,05 │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│ 33.  │Уточнение          │Составление вновь  │ здание,  │ 14  │  2,25   │258,75 │
│      │инвентаризационной │или исправление в  │пристройка│     │         │       │
│      │стоимости основных │технической        │          │     │         │       │
│      │строений           │документации       │          │     │         │       │
│      │                   │характеристик      │          │     │         │       │
│      │                   │конструктивных     │          │     │         │       │
│      │                   │элементов и        │          │     │         │       │
│      │                   │технического       │          │     │         │       │
│      │                   │состояния.         │          │     │         │       │
│      │                   │Уточнение          │          │     │         │       │
│      │                   │восстановительной и│          │     │         │       │
│      │                   │определение        │          │     │         │       │
│      │                   │действительной     │          │     │         │       │
│      │                   │стоимости здания   │          │     │         │       │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│ 34.  │Обследование       │Подготовка к       │   шт.    │ 15  │  0,18   │ 18,95 │
│      │служебных строений │обследованию.      │          │     │         │       │
│      │и дворовых         │Сопоставление на   │          │     │         │       │
│      │сооружений         │месте              │          │     │         │       │
│      │                   │инвентаризационно- │          │     │         │       │
│      │                   │технической        │          │     │         │       │
│      │                   │документации с     │          │     │         │       │
│      │                   │фактическим        │          │     │         │       │
│      │                   │состоянием,        │          │     │         │       │
│      │                   │расположением      │          │     │         │       │
│      │                   │учетных элементов; │          │     │         │       │
│      │                   │выявление признаков│          │     │         │       │
│      │                   │физического износа │          │     │         │       │
│      │                   │с определением     │          │     │         │       │
│      │                   │процента износа по │          │     │         │       │
│      │                   │элементам          │          │     │         │       │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│ 35.  │Выявление и        │Сопоставление на   │ строение │ 16  │  0,22   │ 23,17 │
│      │оформление сноса   │месте              │          │     │         │       │
│      │отдельных основных │инвентаризационно- │          │     │         │       │
│      │строений           │технической        │          │     │         │       │
│      │                   │документации с     │          │     │         │       │
│      │                   │фактическим        │          │     │         │       │
│      │                   │состоянием и учет  │          │     │         │       │
│      │                   │изменившейся       │          │     │         │       │
│      │                   │ситуации. Внесение │          │     │         │       │
│      │                   │изменений в        │          │     │         │       │
│      │                   │технический паспорт│          │     │         │       │
│      │                   │и статкарточку     │          │     │         │       │
├──────┤                   ├───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│35.1. │                   │полевая часть      │          │ 16а │  0,054  │  5,69 │
├──────┤                   ├───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│35.2. │                   │камеральная часть  │          │ 16б │  0,166  │ 17,48 │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│ 36.  │Выявление и        │Сопоставление на   │   шт.    │ 17  │  0,15   │ 15,80 │
│      │оформление сноса   │месте              │          │     │         │       │
│      │отдельных холодных │инвентаризационно- │          │     │         │       │
│      │пристроек,         │технической        │          │     │         │       │
│      │сооружений,        │документации с     │          │     │         │       │
│      │ограждений,        │фактическим        │          │     │         │       │
│      │замощений          │состоянием и учет  │          │     │         │       │
│      │                   │изменившейся       │          │     │         │       │
│      │                   │ситуации. Внесение │          │     │         │       │
│      │                   │изменений в        │          │     │         │       │
│      │                   │технический паспорт│          │     │         │       │
│      │                   │и статкарточку     │          │     │         │       │
├──────┤                   ├───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│ 36.1 │                   │полевая часть      │          │ 17а │  0,05   │  5,27 │
├──────┤                   ├───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│ 36.2 │                   │камеральная часть  │          │ 17б │  0,10   │ 10,53 │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│ 37.  │Выявление и        │Сопоставление на   │ участок  │ 18  │  0,46   │ 48,44 │
│      │оформление полного │месте              │          │     │         │       │
│      │сноса строений и   │инвентаризационно- │          │     │         │       │
│      │сооружений на      │технической        │          │     │         │       │
│      │земельном участке  │документации с     │          │     │         │       │
│      │                   │фактическим        │          │     │         │       │
│      │                   │состоянием и учет  │          │     │         │       │
│      │                   │изменившейся       │          │     │         │       │
│      │                   │ситуации. Внесение │          │     │         │       │
│      │                   │изменений в        │          │     │         │       │
│      │                   │технический паспорт│          │     │         │       │
│      │                   │и статкарточку     │          │     │         │       │
├──────┤                   ├───────────────────┤          ├─────┼─────────┼───────┤
│37.1. │                   │полевая часть      │          │ 18а │  0,09   │  9,48 │
├──────┤                   ├───────────────────┤          ├─────┼─────────┼───────┤
│37.2. │                   │камеральная часть  │          │ 18б │  0,37   │ 38,96 │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│ 38.  │Уточнение          │Составление вновь  │          │     │         │       │
│      │инвентаризационной │или исправление в  │          │     │         │       │
│      │стоимости:         │технической        │          │     │         │       │
├──────┼───────────────────┤документации       ├──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│38.1. │холодных пристроек │характеристик      │пристройка│ 20  │  0,40   │ 42,12 │
│      │                   │конструктивных     │          │     │         │       │
├──────┼───────────────────┤элементов и        ├──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│38.2. │дворовых сооружений│технического       │сооружение│ 21  │  0,30   │ 31,59 │
│      │                   │состояния.         │          │     │         │       │
├──────┼───────────────────┤Уточнение          ├──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│38.3. │ограждений         │восстановительной и│  разно-  │ 22  │  0,33   │ 34,75 │
│      │                   │определение        │ видность │     │         │       │
│      │                   │действительной     │ограждения│     │         │       │
│      │                   │стоимости здания.  │          │     │         │       │
├──────┼───────────────────┤Внесение изменений ├──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│38.4. │замощений          │в статкарточку     │          │ 23  │  0,36   │ 37,91 │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│38.5. │строений и         │Определение        │ здание,  │ 24  │  0,08   │  8,42 │
│      │сооружений в       │стоимости объекта в│строение, │     │         │       │
│      │текущем уровне цен │текущем уровне цен │сооружение│     │         │       │
├──────┴───────────────────┴───────────────────┴──────────┴─────┴─────────┴───────┤
│              Инвентарные работы на земельном участке при первичной              │
│                   технической инвентаризации жилищного фонда                    │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Исполнители:                                                                     │
│инженер, техник (номер нормы 2, 3)                                               │
│техник (номер нормы 1, 4)                                                        │
├──────┬───────────────────┬───────────────────┬──────────┬─────┬─────────┬───────┤
│ 39.  │Инвентаризационные │                   │100 кв. м │  1  │  0,36   │ 37,91 │
│      │работы на земельном│                   │          │     │         │       │
│      │участке со         │                   │          │     │         │       │
│      │спокойным рельефом,│                   │          │     │         │       │
│      │плотностью         │                   │          │     │         │       │
│      │застройки до 20%.  │                   │          │     │         │       │
│      │Зеленые насаждения │                   │          │     │         │       │
│      │занимают до 10%    │                   │          │     │         │       │
│      │площади, в плане   │                   │          │     │         │       │
│      │участок            │                   │          │     │         │       │
│      │представляет       │                   │          │     │         │       │
│      │прямоугольник      │                   │          │     │         │       │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│39.1. │в том числе:       │Изучение имеющихся │          │ 1а  │  0,02   │  2,11 │
│      │                   │графических        │          │     │         │       │
│      │                   │материалов и       │          │     │         │       │
│      │                   │сличение           │          │     │         │       │
│      │                   │технической        │          │     │         │       │
│      │                   │документации с     │          │     │         │       │
│      │                   │натурой,           │          │     │         │       │
│      │                   │определение объема │          │     │         │       │
│      │                   │работ.             │          │     │         │       │
│      │                   │Заготовка абриса,  │          │     │         │       │
│      │                   │согласование с     │          │     │         │       │
│      │                   │заказчиком режима и│          │     │         │       │
│      │                   │правил работ на    │          │     │         │       │
│      │                   │объекте            │          │     │         │       │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│39.2. │                   │Осмотр участка,    │          │ 1б  │  0,14   │ 14,74 │
│      │                   │составление абриса │          │     │         │       │
│      │                   │с нанесением всех  │          │     │         │       │
│      │                   │построек,          │          │     │         │       │
│      │                   │сооружений,        │          │     │         │       │
│      │                   │смотровых колодцев,│          │     │         │       │
│      │                   │камер, опор,       │          │     │         │       │
│      │                   │ограждений, зеленых│          │     │         │       │
│      │                   │насаждений;        │          │     │         │       │
│      │                   │установление       │          │     │         │       │
│      │                   │внешних границ     │          │     │         │       │
│      │                   │участка, границ    │          │     │         │       │
│      │                   │угодий; вызов в    │          │     │         │       │
│      │                   │необходимых случаях│          │     │         │       │
│      │                   │смежных            │          │     │         │       │
│      │                   │землепользователей.│          │     │         │       │
│      │                   │Обмер, увязка и    │          │     │         │       │
│      │                   │привязка внешних   │          │     │         │       │
│      │                   │границ угодий,     │          │     │         │       │
│      │                   │строений (по       │          │     │         │       │
│      │                   │цоколю),           │          │     │         │       │
│      │                   │сооружений, опор,  │          │     │         │       │
│      │                   │колодцев и зеленых │          │     │         │       │
│      │                   │насаждений.        │          │     │         │       │
│      │                   │Ориентация участка │          │     │         │       │
│      │                   │по сторонам света  │          │     │         │       │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│39.3. │                   │Накладка           │          │ 1в  │  0,09   │  9,48 │
│      │                   │инвентарного плана │          │     │         │       │
│      │                   │в карандаше в      │          │     │         │       │
│      │                   │масштабе 1:500,    │          │     │         │       │
│      │                   │нумерация и        │          │     │         │       │
│      │                   │шифрование объектов│          │     │         │       │
│      │                   │учета, проставление│          │     │         │       │
│      │                   │размеров по        │          │     │         │       │
│      │                   │границам участка   │          │     │         │       │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│39.4. │                   │Подсчет при помощи │          │ 1г  │  0,06   │  6,32 │
│      │                   │разбивки на        │          │     │         │       │
│      │                   │простейшие         │          │     │         │       │
│      │                   │геометрические     │          │     │         │       │
│      │                   │фигуры или другими │          │     │         │       │
│      │                   │способами общей    │          │     │         │       │
│      │                   │площади участка и  │          │     │         │       │
│      │                   │отдельно           │          │     │         │       │
│      │                   │учитываемых частей:│          │     │         │       │
│      │                   │замощений, зеленых │          │     │         │       │
│      │                   │насаждений,        │          │     │         │       │
│      │                   │площадок целевого  │          │     │         │       │
│      │                   │назначения,        │          │     │         │       │
│      │                   │заполнение         │          │     │         │       │
│      │                   │технической        │          │     │         │       │
│      │                   │документации       │          │     │         │       │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│39.5. │                   │Обводка тушью в    │          │ 1д  │  0,05   │  5,26 │
│      │                   │условных           │          │     │         │       │
│      │                   │обозначениях,      │          │     │         │       │
│      │                   │оформление плана   │          │     │         │       │
│      │                   │надлежащими        │          │     │         │       │
│      │                   │надписями          │          │     │         │       │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│ 40.  │Инвентаризационные │                   │100 кв. м │  2  │  0,43   │ 49,45 │
│      │работы на земельном│                   │          │     │         │       │
│      │участке со         │                   │          │     │         │       │
│      │спокойным рельефом,│                   │          │     │         │       │
│      │плотностью         │                   │          │     │         │       │
│      │застройки от 20 до │                   │          │     │         │       │
│      │40%. Зеленые       │                   │          │     │         │       │
│      │насаждения занимают│                   │          │     │         │       │
│      │от 10 до 20%       │                   │          │     │         │       │
│      │площади; участок   │                   │          │     │         │       │
│      │сложной            │                   │          │     │         │       │
│      │конфигурации более │                   │          │     │         │       │
│      │четырех углов или с│                   │          │     │         │       │
│      │криволинейными     │                   │          │     │         │       │
│      │границами          │                   │          │     │         │       │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│40.1. │в том числе:       │Подготовка к       │          │ 2а  │  0,03   │  3,45 │
│      │                   │обмерным работам   │          │     │         │       │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│40.2. │                   │Съемка ситуации на │          │ 2б  │  0,16   │ 18,40 │
│      │                   │земельном участке  │          │     │         │       │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│40.3. │                   │Составление плана  │          │ 2в  │  0,11   │ 12,65 │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│40.4. │                   │Подсчет площадей,  │          │ 2г  │  0,07   │  8,05 │
│      │                   │заполнение         │          │     │         │       │
│      │                   │технической        │          │     │         │       │
│      │                   │документации       │          │     │         │       │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│40.5. │                   │Обводка плана с    │          │ 2д  │  0,06   │  6,90 │
│      │                   │иллюминовкой       │          │     │         │       │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│ 41.  │Инвентаризационные │                   │100 кв. м │  3  │  0,51   │ 58,65 │
│      │работы на земельном│                   │          │     │         │       │
│      │участке с          │                   │          │     │         │       │
│      │неспокойным        │                   │          │     │         │       │
│      │рельефом (перепады │                   │          │     │         │       │
│      │высот), плотностью │                   │          │     │         │       │
│      │застройки свыше    │                   │          │     │         │       │
│      │40%. Зеленые       │                   │          │     │         │       │
│      │насаждения занимают│                   │          │     │         │       │
│      │свыше 20% площади, │                   │          │     │         │       │
│      │участок сложной    │                   │          │     │         │       │
│      │конфигурации границ│                   │          │     │         │       │
│      │или территории     │                   │          │     │         │       │
│      │стройплощадки со   │                   │          │     │         │       │
│      │значительной       │                   │          │     │         │       │
│      │изрытостью         │                   │          │     │         │       │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│41.1. │в том числе:       │Подготовка к       │          │ 3а  │  0,04   │  4,60 │
│      │                   │обмерным работам   │          │     │         │       │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│41.2. │                   │Съемка ситуации на │          │ 3б  │  0,18   │ 20,70 │
│      │                   │земельном участке  │          │     │         │       │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│41.3. │                   │Составление плана  │          │ 3в  │  0,14   │ 16,10 │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│41.4. │                   │Подсчет площадей,  │          │ 3г  │  0,08   │  9,20 │
│      │                   │заполнение         │          │     │         │       │
│      │                   │технической        │          │     │         │       │
│      │                   │документации       │          │     │         │       │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│41.5. │                   │Обводка плана с    │          │ 3д  │  0,07   │  8,05 │
│      │                   │иллюминовкой       │          │     │         │       │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│ 42.  │Составление схемы  │Составление схемы в│ участок  │  4  │  0,9    │ 94,77 │
│      │расположения       │карандаше с        │          │     │         │       │
│      │учетных элементов  │нанесением наружных│          │     │         │       │
│      │на земельном       │размеров, литеров, │          │     │         │       │
│      │участке            │высот и т.п.       │          │     │         │       │
├──────┴───────────────────┴───────────────────┴──────────┴─────┴─────────┴───────┤
│                 Инвентаризационные работы на земельном участке                  │
│                   при текущей инвентаризации жилищного фонда                    │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Исполнители:                                                                     │
│инженер, техник (номер нормы 2, 3)                                               │
│техник (номер нормы 1, 4, 5, 6)                                                  │
├──────┬───────────────────┬───────────────────┬──────────┬─────┬─────────┬───────┤
│ 43.  │Обследование       │Подготовка к       │100 кв. м │  1  │  0,04   │  4,21 │
│      │ситуации на        │обследованию.      │          │     │         │       │
│      │земельных участках │Сопоставление на   │          │     │         │       │
│      │                   │месте              │          │     │         │       │
│      │                   │инвентаризационно- │          │     │         │       │
│      │                   │технической        │          │     │         │       │
│      │                   │документации с     │          │     │         │       │
│      │                   │фактическим        │          │     │         │       │
│      │                   │состоянием,        │          │     │         │       │
│      │                   │расположением      │          │     │         │       │
│      │                   │учетных элементов  │          │     │         │       │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│ 44.  │Съемка текущих     │Производство       │100 кв. м │  2  │  0,47   │ 54,05 │
│      │изменений внешних  │замеров            │          │     │         │       │
│      │границ и внутренней│изменившихся       │          │     │         │       │
│      │ситуации           │внешних границ     │          │     │         │       │
│      │                   │земельного участка │          │     │         │       │
│      │                   │и внутренней       │          │     │         │       │
│      │                   │ситуации с увязкой │          │     │         │       │
│      │                   │вновь образованных │          │     │         │       │
│      │                   │углов              │          │     │         │       │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│ 44.1 │в том числе:       │Производство       │          │ 2а  │  0,20   │ 23,00 │
│      │                   │замеров            │          │     │         │       │
│      │                   │изменившихся       │          │     │         │       │
│      │                   │внешних границ     │          │     │         │       │
│      │                   │земельного участка │          │     │         │       │
│      │                   │и внутренней       │          │     │         │       │
│      │                   │ситуации с увязкой │          │     │         │       │
│      │                   │вновь образованных │          │     │         │       │
│      │                   │углов              │          │     │         │       │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│ 44.2 │                   │Внесение текущих   │          │ 2б  │  0,12   │ 13,80 │
│      │                   │изменений внешних  │          │     │         │       │
│      │                   │границ и внутренней│          │     │         │       │
│      │                   │ситуации в         │          │     │         │       │
│      │                   │инвентарный план в │          │     │         │       │
│      │                   │карандаше          │          │     │         │       │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│ 44.3 │                   │Вычисление площади │          │ 2в  │  0,06   │  6,90 │
│      │                   │в связи с          │          │     │         │       │
│      │                   │изменением границ  │          │     │         │       │
│      │                   │участка или        │          │     │         │       │
│      │                   │внутренней ситуации│          │     │         │       │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│ 44.4 │                   │Внесение изменений │          │ 2г  │  0,05   │  5,75 │
│      │                   │в техническую      │          │     │         │       │
│      │                   │документацию       │          │     │         │       │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│ 44.5 │                   │Обводка плана в    │          │ 2д  │  0,04   │  4,60 │
│      │                   │туши               │          │     │         │       │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│  45  │Досъемка           │                   │ элемент  │  3  │  0,51   │ 58,65 │
│      │недостающей на     │                   │ ситуации │     │         │       │
│      │имеющемся          │                   │          │     │         │       │
│      │инвентарном плане  │                   │          │     │         │       │
│      │земельного участка │                   │          │     │         │       │
│      │ситуации           │                   │          │     │         │       │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│ 45.1 │в том числе:       │Съемка и привязка к│          │ 3а  │  0,18   │ 20,70 │
│      │                   │основному строению │          │     │         │       │
│      │                   │или границам       │          │     │         │       │
│      │                   │участка элементов  │          │     │         │       │
│      │                   │недостающей на     │          │     │         │       │
│      │                   │плане ситуации     │          │     │         │       │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│ 45.2 │                   │Вычерчивание плана │          │ 3б  │  0,09   │ 10,35 │
│      │                   │в карандаше        │          │     │         │       │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│ 45.3 │                   │Подсчет площади    │          │ 3в  │  0,05   │  5,75 │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│ 45.4 │                   │Внесение данных в  │          │ 3г  │  0,14   │ 16,10 │
│      │                   │техническую        │          │     │         │       │
│      │                   │документацию       │          │     │         │       │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│ 45.5 │                   │Обводка плана в    │          │ 3д  │  0,05   │  5,75 │
│      │                   │туши               │          │     │         │       │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│ 46.  │Перечерчивание     │                   │          │     │         │       │
│      │инвентарного плана │                   │          │     │         │       │
│      │земельного участка:│                   │          │     │         │       │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│ 46.1 │простой            │                   │100 кв. м │  4  │  0,12   │ 12,64 │
│      │конфигурации с     │                   │          │     │         │       │
│      │плотностью         │                   │          │     │         │       │
│      │застройки до 20%   │                   │          │     │         │       │
│      │или насыщенностью  │                   │          │     │         │       │
│      │зелеными           │                   │          │     │         │       │
│      │насаждениями до 10%│                   │          │     │         │       │
│      │площади            │                   │          │     │         │       │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│46.1.1│в том числе:       │Перечерчивание     │          │ 4а  │  0,08   │  8,43 │
│      │                   │плана в карандаше  │          │     │         │       │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│46.1.2│                   │Обводка плана тушью│          │ 4б  │  0,03   │  3,16 │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│46.1.3│                   │Иллюминовка        │          │ 4в  │  0,01   │  1,05 │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│46.2. │сложной            │                   │100 кв. м │  5  │  0,13   │ 13,69 │
│      │конфигурации с     │                   │          │     │         │       │
│      │плотностью         │                   │          │     │         │       │
│      │застройки от 20% до│                   │          │     │         │       │
│      │40% или            │                   │          │     │         │       │
│      │насыщенностью      │                   │          │     │         │       │
│      │зелеными           │                   │          │     │         │       │
│      │насаждениями от 10%│                   │          │     │         │       │
│      │до 20% площади     │                   │          │     │         │       │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│46.2.1│в том числе:       │Перечерчивание     │          │ 5а  │  0,09   │  9,48 │
│      │                   │плана в карандаше  │          │     │         │       │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│46.2.2│                   │Обводка плана тушью│          │ 5б  │  0,03   │  3,16 │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│46.2.3│                   │Иллюминовка        │          │ 5в  │  0,01   │  1,05 │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│ 46.3 │Перечерчивание     │                   │100 кв. м │  6  │  0,14   │ 14,74 │
│      │инвентарного плана │                   │          │     │         │       │
│      │земельного участка │                   │          │     │         │       │
│      │сложной            │                   │          │     │         │       │
│      │конфигурации с     │                   │          │     │         │       │
│      │плотностью         │                   │          │     │         │       │
│      │застройки свыше 40%│                   │          │     │         │       │
│      │или насыщенностью  │                   │          │     │         │       │
│      │зелеными           │                   │          │     │         │       │
│      │насаждениями от 20%│                   │          │     │         │       │
│      │до 40% площади     │                   │          │     │         │       │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│46.3.1│в том числе:       │Перечерчивание     │          │ 6а  │  0,10   │ 10,53 │
│      │                   │плана в карандаше  │          │     │         │       │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│46.3.2│                   │Обводка плана тушью│          │ 6б  │  0,03   │  3,16 │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│46.3.3│                   │Иллюминовка        │          │ 6в  │  0,01   │  1,05 │
├──────┴───────────────────┴───────────────────┴──────────┴─────┴─────────┴───────┤
│                       Определение площади объектов уборки                       │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Исполнитель:                                                                     │
│техник (номер нормы 2 - 4)                                                       │
├──────┬───────────────────┬───────────────────┬──────────┬─────┬─────────┬───────┤
│ 47.  │Определение площади│                   │Лестничная│  2  │  0,47   │ 49,49 │
│      │уборки лестничных  │                   │ клетка в │     │         │       │
│      │клеток             │                   │ пределах │     │         │       │
│      │                   │                   │  одного  │     │         │       │
│      │                   │                   │  этажа   │     │         │       │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│ 47.1 │в том числе:       │Подготовка к       │          │ 2а  │  0,28   │ 29,48 │
│      │                   │ведению работ,     │          │     │         │       │
│      │                   │установление границ│          │     │         │       │
│      │                   │уборки, обмер      │          │     │         │       │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│ 47.2 │                   │Вычерчивание схемы │          │ 2б  │  0,09   │  9,48 │
│      │                   │уборки             │          │     │         │       │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│ 47.3 │                   │Подсчет площади    │          │ 2в  │  0,08   │  8,42 │
│      │                   │уборки             │          │     │         │       │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│ 47.4 │                   │Внесение данных в  │          │ 2г  │  0,02   │  2,11 │
│      │                   │техническую        │          │     │         │       │
│      │                   │документацию       │          │     │         │       │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│ 48.  │Определение площади│                   │  крыша   │  3  │  0,71   │ 74,76 │
│      │уборки крыш        │                   │          │     │         │       │
│      │основных строений  │                   │          │     │         │       │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│48.1. │в том числе:       │Подготовка к       │          │ 3а  │  0,41   │ 43,17 │
│      │                   │ведению работ,     │          │     │         │       │
│      │                   │установление границ│          │     │         │       │
│      │                   │уборки, обмер      │          │     │         │       │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│48.2. │                   │Вычерчивание схемы │          │ 3б  │  0,09   │  9,48 │
│      │                   │уборки             │          │     │         │       │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│48.3. │                   │Подсчет площади    │          │ 3в  │  0,08   │  8,42 │
│      │                   │уборки             │          │     │         │       │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│48.4. │                   │Внесение данных в  │          │ 3г  │  0,02   │  2,11 │
│      │                   │техническую        │          │     │         │       │
│      │                   │документацию       │          │     │         │       │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│48.5. │                   │Обводка схемы тушью│          │ 3д  │  0,11   │ 11,58 │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│ 49.  │Определение площади│                   │  крыша   │  4  │  0,21   │ 22,12 │
│      │уборки крыш        │                   │          │     │         │       │
│      │холодных пристроек │                   │          │     │         │       │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│49.1. │в том числе:       │Подготовка к       │          │ 4а  │  0,1    │ 10,53 │
│      │                   │ведению работ,     │          │     │         │       │
│      │                   │установление границ│          │     │         │       │
│      │                   │уборки, обмер      │          │     │         │       │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│49.2. │                   │Вычерчивание схемы │          │ 4б  │  0,04   │  4,21 │
│      │                   │уборки             │          │     │         │       │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│49.3. │                   │Подсчет площади    │          │ 4в  │  0,03   │  3,16 │
│      │                   │уборки             │          │     │         │       │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│49.4. │                   │Внесение данных в  │          │ 4г  │  0,02   │  2,11 │
│      │                   │техническую        │          │     │         │       │
│      │                   │документацию       │          │     │         │       │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│49.5. │                   │Обводка схемы тушью│          │ 4д  │  0,02   │  2,11 │
├──────┴───────────────────┴───────────────────┴──────────┴─────┴─────────┴───────┤
│                          Оформление инвентарного дела                           │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Исполнитель:                                                                     │
│техник (номер нормы 1, 2)                                                        │
├──────┬───────────────────┬───────────────────┬──────────┬─────┬─────────┬───────┤
│ 50.  │Оформление         │Подготовка дела к  │   дело   │  1  │  0,62   │ 65,29 │
│      │инвентарного дела  │передаче в архив   │          │     │         │       │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│ 51.  │Составление сметы  │Составление сметы с│  1 лист  │  2  │  0,08   │  8,42 │
│      │                   │указанием вида     │          │     │         │       │
│      │                   │работ и стоимости  │          │     │         │       │
├──────┴───────────────────┴───────────────────┴──────────┴─────┴─────────┴───────┤
│                               Изготовление копий                                │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Исполнитель:                                                                     │
│техник (номер нормы 1 - 18)                                                      │
├──────┬───────────────────┬───────────────────┬──────────┬─────┬─────────┬───────┤
│ 52.  │Изготовление копий │Снятие копий в туши│ 10 кв. м │  1  │  0,04   │  4,21 │
│      │поэтажных планов   │в масштабе 1:200 на│          │     │         │       │
│      │зданий, состоящих в│кальку с           │          │     │         │       │
│      │плане из           │оформлением копии  │          │     │         │       │
│      │прямоугольника     │штампом, подписями │          │     │         │       │
│      │                   │и печатью          │          │     │         │       │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│ 53.  │Изготовление копий │                   │ 10 кв. м │  2  │  0,05   │  5,27 │
│      │поэтажных планов   │                   │          │     │         │       │
│      │зданий, состоящих в│                   │          │     │         │       │
│      │плане из двух -    │                   │          │     │         │       │
│      │трех               │                   │          │     │         │       │
│      │прямоугольников    │                   │          │     │         │       │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│ 54.  │Изготовление копий │                   │ 10 кв. м │  3  │  0,06   │  6,32 │
│      │поэтажных планов   │                   │          │     │         │       │
│      │зданий, состоящих в│                   │          │     │         │       │
│      │плане более чем из │                   │          │     │         │       │
│      │трех               │                   │          │     │         │       │
│      │прямоугольников,   │                   │          │     │         │       │
│      │косоугольников или │                   │          │     │         │       │
│      │кривоугольников    │                   │          │     │         │       │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│ 55.  │Изготовление копий │                   │ 10 кв. м │  4  │  0,08   │  8,42 │
│      │поэтажных планов   │                   │          │     │         │       │
│      │зданий повышенной  │                   │          │     │         │       │
│      │конструктивной     │                   │          │     │         │       │
│      │сложности          │                   │          │     │         │       │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│ 56.  │Изготовление копий │Изготовление копии │100 кв. м │  5  │  0,04   │  4,21 │
│      │плана расположения │в туши в масштабе  │          │     │         │       │
│      │учетных элементов  │1:500 на кальку с  │          │     │         │       │
│      │на земельном       │оформлением копии  │          │     │         │       │
│      │участке простой    │штампом, подписями │          │     │         │       │
│      │конфигурации с     │и печатью          │          │     │         │       │
│      │плотностью         │                   │          │     │         │       │
│      │застройки до 20%,  │                   │          │     │         │       │
│      │насыщенностью      │                   │          │     │         │       │
│      │зелеными           │                   │          │     │         │       │
│      │насаждениями до 10%│                   │          │     │         │       │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│ 57.  │Изготовление копий │Изготовление копии │100 кв. м │  6  │  0,05   │  5,27 │
│      │плана расположения │в туши в масштабе  │          │     │         │       │
│      │учетных элементов  │1:500 на кальку с  │          │     │         │       │
│      │на земельном       │оформлением копии  │          │     │         │       │
│      │участке сложной    │штампом, подписями │          │     │         │       │
│      │конфигурации с     │и печатью          │          │     │         │       │
│      │плотностью         │                   │          │     │         │       │
│      │застройки от 20 до │                   │          │     │         │       │
│      │40%, насыщенностью │                   │          │     │         │       │
│      │зелеными           │                   │          │     │         │       │
│      │насаждениями от 10 │                   │          │     │         │       │
│      │до 20%             │                   │          │     │         │       │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│ 58.  │Изготовление копий │Изготовление копии │100 кв. м │  7  │  0,06   │  6,32 │
│      │плана расположения │в туши в масштабе  │          │     │         │       │
│      │учетных элементов  │1:500 на кальку с  │          │     │         │       │
│      │на земельном       │оформлением копии  │          │     │         │       │
│      │участке с          │штампом, подписями │          │     │         │       │
│      │плотностью         │и печатью          │          │     │         │       │
│      │застройки свыше    │                   │          │     │         │       │
│      │40%, насыщенностью │                   │          │     │         │       │
│      │зелеными           │                   │          │     │         │       │
│      │насаждениями свыше │                   │          │     │         │       │
│      │20%                │                   │          │     │         │       │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│ 59.  │Снятие копий с     │Копирование с      │ карточка │  8  │  0,50   │ 52,65 │
│      │инвентарных        │инвентаризационной │          │     │         │       │
│      │карточек на колодцы│карточки разрезов, │          │     │         │       │
│      │                   │спецификации, схемы│          │     │         │       │
│      │                   │привязки, штампа.  │          │     │         │       │
│      │                   │Оформление копии   │          │     │         │       │
│      │                   │подписями и печатью│          │     │         │       │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│ 60.  │Изготовление копии │                   │ страница │ 16  │  0,30   │ 31,59 │
│      │экспликации        │                   │          │     │         │       │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│ 61.  │Изготовление копии │                   │ страница │ 17  │  0,35   │ 36,86 │
│      │технического       │                   │          │     │         │       │
│      │паспорта           │                   │          │     │         │       │
├──────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┤
│ 62.  │Изготовление копии │                   │  1 лист  │ 18  │  0,06   │  6,32 │
│      │с использованием   │                   │ формата  │     │         │       │
│      │множительных       │                   │    А4    │     │         │       │
│      │аппаратов          │                   │          │     │         │       │
└──────┴───────────────────┴───────────────────┴──────────┴─────┴─────────┴───────┘

Примечание:
1. Настоящий Прейскурант разработан на основании Норм времени на выполнение работ по государственному техническому учету и технической инвентаризации объектов градостроительной деятельности, утвержденных приказом Госстроя России от 15.05.2002 N 79.
2. Налог на добавленную стоимость в ставку не включен и начисляется дополнительно в соответствии с действующим законодательством.
3. Затраты на приемку работ заказчиком в прейскуранте не учтены и определяются по фактическим затратам.
4. Затраты времени на передвижение работников (переезды, переходы) до объекта, с объекта на объект нормами времени не учтены. Средние затраты времени при передвижении пешком составляют 0,25 часа на 1 км, при передвижении транспортом - 0,068 часа на 1 км. При проведении работ в сельской местности к ставкам на передвижение применяется коэффициент - 1,25.
При проведении в течение рабочего дня технической инвентаризации группы объектов, расположенных на одном земельном массиве, ставка на переезд делится на число проинвентаризированных объектов.
5. В тех случаях, когда объем выполняемых работ меньше, чем значение единицы измерения, ставка не уменьшается. При отклонении фактических значений объемов работ от заданных в прейскуранте единиц измерения для расчета ставки применяется метод интерполяции.
6. При проведении технической инвентаризации помещений с наклонными или фигурными потолками, а также при проведении первичной технической инвентаризации заселенных домов к ставкам применяется коэффициент 1,3.
7. Нормами времени предусмотрена накладка планов в карандаше и вычерчивание планов в туши в масштабе 1:100. При накладке и вычерчивании планов в масштабе 1:200 к ставкам применяется коэффициент 0,8.
При проведении первичной инвентаризации строений площадью более 1000 кв. м к ставкам применяется коэффициент 0,8.
8. При перечерчивании поэтажных планов с изменением масштаба изображения к ставкам применяются следующие коэффициенты:
при увеличении масштаба в 2 раза - 1,4;
при увеличении масштаба в 4 раза - 1,5;
при уменьшении масштаба в 2 раза - 1,25;
при уменьшении масштаба в 4 раза - 1,3.
9. При перечерчивании поэтажных планов, выполненных в масштабе 1:100, к ставкам за перечерчивание планов, выполненных в масштабе 1:200, применяется коэффициент 1,15.
10. При наличии планов земельных участков, подготовленных органами, осуществляющими государственный кадастровый учет земельных участков, к нормам времени применяется коэффициент 0,85.
11. В случаях письменного обращения заказчика, при необходимости сокращения действующих сроков исполнения услуг в 2 раза к установленным настоящим постановлением ставкам применять повышающий коэффициент 2,0.
[bookmark: P1395]12. <*> Номер нормы соответствует обозначениям, принятым в приказе Госстроя России от 15.05.2002 N 79 "Об утверждении Норм времени на выполнение работ по государственному техническому учету и технической инвентаризации объектов градостроительной деятельности".
13. При проведении работ в неблагоприятный период к ставкам на полевые работы применяются повышающие коэффициенты:
ноябрь - 1,15; декабрь - 1,22; январь - 1,34; февраль - 1,34;
март - 1,22; апрель - 1,15.
(п. 13 введен постановлением комитета по тарифам и ценам Курской области от 03.02.2010 N 4)
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